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	Gara comunitaria centralizzata finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di pacemaker e defibrillatori occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio
Allegato 5 - Schema di Offerta Tecnica




 Allegato 5 - MODELLO OFFERTA TECNICA
[bookmark: _heading=h.sp9rfsmj4kgx]
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER LA FORNITURA DI “CND A03 - POMPE INFUSIONALI E SET PER SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI”, OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE  DELLA REGIONE UMBRIA


Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________________________________, Codice fiscale _____________________________________________, nato a _______________________________________________ (provincia), il ______ gg/mm/aaaa ______ nella sua qualifica di: 
□ Legale Rappresentante 
□ Institore 
□ Procuratore[footnoteRef:0] (giusta procura n° ___________________________ del __________________________ rilasciata da __________________________ avente validità fino al __________________________, che si allega alla presente dichiarazione ai fini della validità della domanda di partecipazione) [0:  Il concorrente allega in tal caso copia conforme all’originale della procura del soggetto firmatario oppure - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - allega la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura
] 


dell’Impresa/Operatore Economico (ragione sociale) _______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ,
con sede legale in (indirizzo: via, civico, CAP, località e prov.) _________________________________________,
con Partita IVA/Codice Fiscale _________________________________________,


DICHIARA
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sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate




[bookmark: _heading=h.nh7mxdazv6m]
NOTE PER LA COMPILAZIONE
Il Concorrente dovrà compilare, per ciascun lotto al quale intende partecipare, la sezione “A” relativa alla dichiarazione di conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche e ai criteri minimi previsti dal Capitolato Tecnico di gara e per i lotti aggiudicati al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la sezione “B” relativa alla verifica del soddisfacimento dei criteri migliorativi per l’attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi, nelle modalità di seguito riportate.
Il concorrente dovrà indicare:
· nella sezione “A”
· nel campo “Sì/No” in corrispondenza della specifica tecnica e/o criterio minimo richiesto,
· nel campo “Rif. Offerta Tecnica” il riferimento puntuale al documento dell’Offerta nel quale è possibile riscontrare il possesso del requisito, precisando la denominazione del documento, il paragrafo e la pagina di riferimento.
· nella sezione “B”
· nel campo “Valore” il soddisfacimento del criterio e/o il valore offerto per l’attribuzione del relativo punteggio; 
· nel campo “Rif. Offerta Tecnica” il riferimento puntuale al documento dell'Offerta nel quale è possibile riscontrare il possesso del requisito, precisando la denominazione del documento, il paragrafo e la pagina di riferimento.
La documentazione deve essere nominata senza sigle, abbreviazioni o numeri e deve corrispondere esclusivamente con la documentazione richiesta nel disciplinare di gara.
Ogni grandezza o misura richiesta prevede un margine di tolleranza del 10% sia in aumento che in diminuzione (come indicato all’art. 3 del Capitolato Tecnico)

LOTTO 1:   POMPE INFUSIONALI VOLUMETRICHE MONOVIA, POMPE A SIRINGA E POMPE TCI


Sezione A - Criteri Minimi



Riferimento 1.1: Pompa infusionale volumetrica monovia per infusione di terapie standard	
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO)	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Accuratezza dell’infusione calcolata secondo norma IEC 60601-2-24 e s.m.i. ± 5%, dell’ impostato dal secondo minuto di osservazione utilizzando il deflussore “standard”	SI 		NO	
Le singole pompe devono essere assemblabili con sistema di centralizzazione elettrica con alimentazione a cavo singolo	SI 		NO	
Cavo di alimentazione separabile utilizzabile con le principali tipologie di prese a muro (schuko, bipasso, ecc)	SI 		NO	
Batteria integrata	SI 		NO	
Programmazione del volume da infondere impostabile tra 0,1 ml e 999 ml	SI 		NO	
Programmazione della velocità di infusione micro (con incremento di 0.1 ml/h) e macro (con incrementi fino a 1 ml/h)	SI 		NO	
Funzione KVO di mantenimento della pervietà della linea venosa al termine dell’infusione	SI 		NO	
Display in italiano con segnalazione stato operativo dell’apparecchiatura ed indicazioni delle seguenti impostazioni: velocità di infusione, volume infuso dall’inizio del trattamento, stato di carica della batteria, allarmi, tempi di infusione	SI 		NO	
Auto-test iniziale per la verifica del corretto funzionamento della pompa	SI 		NO	
Allarmi acustici e visivi, non tacitabili automaticamente ma solo con intervento dell’operatore, per occlusione prossimale e distale, aria nella linea, batteria scarica, malfunzionamento, posizionamento scorretto e disconnessione del set infusionale dalla pompa, raggiungimento del volume da infondere prefissato, avviso di stato d’attesa	SI 		NO	
Sistema di rilevamento delle bolle	SI 		NO	
Protezione da liquidi compresa la pulsantiera almeno IPX1	SI 		NO	
Presenza di fissaggio su asta portaflebo e/o su maniglia letto per trasporti	SI 		NO	
Possibilità di variazione del flusso orario senza interrompere l’infusione	SI 		NO	
Bolo manuale e programmabile in volume e in volume+durata	SI 		NO	
Impostazione dell’allarme di pressione di occlusione e monitoraggio continuo della pressione	SI 		NO	
Possibilità di programmazione della terapia: velocità, volume e durata con calcolo automatico della velocità, calcolo della dose, archivio farmaci personalizzabile 	SI 		NO	
Alimentazione a rete e presenza di batteria ricaricabile con durata non inferiore a 5 ore   considerando un’infusione di circa 25 ml/h, secondo la normativa IEC60601-2-24  con indicazione dello stato di carica e ricarica della batteria. Possibilità di passaggio da un tipo di alimentazione all’altra senza necessità di riprogrammare l’apparecchiatura	SI 		NO	































Riferimento 1.2 -Pompa infusionale a siringa per infusione di terapie standard	
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO)	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Accuratezza dell’infusione calcolata secondo norma IEC 60601-2-24 e s.m.i. a ± 3%	SI 		NO	
Velocità di infusione programmabile da 0.1 a 999,9 ml/h circa	SI 		NO	
Le singole pompe devono essere assemblabili con sistema di centralizzazione elettrica con alimentazione a cavo singolo	SI 		NO	
Auto-test iniziale per la verifica del corretto funzionamento della pompa	SI 		NO	
Funzione di Bolo senza fermare l’infusione con riavvio automatico dell’infusione a fine bolo	SI 		NO	
Funzione KVO di mantenimento della pervietà della linea venosa al termine dell’infusione	SI 		NO	
Allarmi visivi e acustici: occlusione (diversi livelli), siringa vuota, dose limite e fine dose, fine infusione e preallarme di fine infusione, insufficiente stato di carica della batteria	SI 		NO	
Possibilità di variazione del flusso orario senza interrompere l’infusione	SI 		NO	
Presenza di fissaggio su asta portaflebo e/o su maniglia letto per trasporti	SI 		NO	
Cavo di alimentazione separabile utilizzabile con le principali tipologie di prese a muro (schuko, bipasso, ecc)	SI 		NO	
Utilizzo di siringhe tipo luer-lock da 5/10/20/50 ml con riconoscimento automatico del volume della siringa	SI 		NO	
Display che indichi le informazioni essenziali della terapia e lo stato operativo dell’apparecchiatura	SI 		NO	
	SI 		NO	
Impostazione dell’allarme di pressione di occlusione e monitoraggio continuo della pressione	SI 		NO	
Possibilità di programmazione della terapia: velocità, volume e durata con calcolo automatico della velocità, calcolo della dose, archivio farmaci personalizzabile 	SI 		NO	
Riduzione automatica del bolo dopo occlusione	SI 		NO	
Alimentazione a rete e presenza di batteria ricaricabile con durata non inferiore a 5 ore   considerando un’infusione di circa 25 ml/h, secondo la normativa IEC60601-2-24  con indicazione dello stato di carica e ricarica della batteria. Possibilità di passaggio da un tipo di alimentazione all’altra senza necessità di riprogrammare l’apparecchiatura	SI 		NO	
Impermeabilità all’acqua ed ai liquidi almeno IPX1	SI 		NO	


Riferimento 1.3 -Pompa infusionale a siringa per infusione con protocolli TCI	
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO 	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Accuratezza dell’infusione calcolata secondo norma IEC 60601-2-24 e s.m.i.  a ± 3%	SI 		NO	
Velocità di infusione programmabile da 0.1 a 999,9 ml/h circa	SI 		NO	
Le singole pompe devono essere assemblabili con sistema di centralizzazione elettrica con alimentazione a cavo singolo	SI 		NO	
Auto-test iniziale per la verifica del corretto funzionamento della pompa	SI 		NO	
Presenza di software per la TCI  per la gestione dell’anestesia Minto, Marsh, Schnider, o altri modelli farmacocinetici equivalenti per propofol e remifentanil adulto e propofol pediatrico	SI 		NO	
Possibilità di utilizzare le seguenti funzioni avanzate di impostazione: funzione volume/tempo; calcolo della dose di farmaco; calcolo automatico delle velocità a partire da dose da infondere, concentrazione del farmaco e peso del paziente; archivio farmaci personalizzabile 	SI 		NO	
Funzione di bolo manuale e programmabile senza fermare l’infusione con riavvio automatico dell’infusione a fine bolo; 	SI 		NO	
Possibilità di variazione del flusso orario senza interrompere l’infusione	SI 		NO	
Funzione KVO di mantenimento della pervietà della linea venosa al termine dell’infusione	SI 		NO	
Allarmi visivi e acustici: occlusione (diversi livelli), siringa vuota, dose limite e fine dose, fine infusione e preallarme di fine infusione, insufficiente stato di carica della batteria	SI 		NO	
Presenza di fissaggio su asta portaflebo/maniglia letto per trasporti	SI 		NO	
Cavo di alimentazione separabile utilizzabile con le principali tipologie di prese a muro (schuko, bipasso, ecc)	SI 		NO	
Variazione del flusso orario senza interrompere l’infusione	SI 		NO	
Utilizzo di siringhe tipo luer-lock da 5/10/20/50 ml con riconoscimento automatico della siringa	SI 		NO	
Display che indichi le informazioni essenziali della terapia e lo stato operativo dell’apparecchiatura	SI 		NO	
Impostazione dell’allarme di pressione di occlusione e monitoraggio continuo della pressione	SI 		NO	
Alimentazione a rete e presenza di batteria ricaricabile con durata non inferiore a 5 ore considerando un’infusione di circa 25 ml/h, secondo la normativa IEC60601-2-24  con indicazione dello stato di carica e ricarica della batteria. Possibilità di passaggio da un tipo di alimentazione all’altra senza necessità di riprogrammare l’apparecchiatura	SI 		NO	
Impermeabilità all’acqua ed ai liquidi almeno IPX1	SI 		NO	




Riferimento 1.4: Sistema multi stazione da 6 a 8 postazioni, tipo rack, per l'assemblaggio di più moduli (sia volumetrico che a siringa) con aggancio, connessione sicura ed unica fonte di alimentazione elettrica	
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO)	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Sistema adatto a collegare pompe sia a siringa che volumetriche con centralizzazione della trasmissione dati e dell’alimentazione elettrica: il sistema dovrà essere dotato di un unico cavo di alimentazione e di un unico cavo trasmissione dati verso il sistema di monitoraggio cartella clinica attualmente in uso o implementato successivamente 	SI 		NO	














Riferimento 1. 5 CONSUMABILE: Deflussori per pompa infusionale schermati per soluzioni perfusionali contenenti chemioterapici per infusioni multivia, con almeno 2 punti accesso _ 	Riferimento 1. 6 CONSUMABILE: Deflussori per pompa infusionale schermati per soluzioni perfusionali contenenti chemioterapici per infusioni multivia, con almeno 4 punti accesso 	
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO)	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
deflussore monouso sterile costituito da un apparato tubolare dotato di trasparenza ed elasticità, anti kinking lunghezza minima  200 cm 	SI 		NO	
in materiale di grado medicale privo di lattice e di ftalati (Latex Free, DEHP free)	SI 		NO	
con più vie, compatibile con soluzioni di farmaci antiblastici	SI 		NO	
dotato di perforatore con cappuccio protettivo dotato di presa d'aria e filtro antibatterico con tappo richiudibile	SI 		NO	
dotato di camera di gocciolamento trasparente con filtro 15 micron 	SI 		NO	
dotato di Stringi tubo tipo “roller clamp”	SI 		NO	
dotato di Accesso a Y per connessione senz’ago con connessione a circuito chiuso 	SI 		NO	
presenza di valvola autosigillante a valle.		SI 		NO	
dotato di Raccordo terminale luer lock maschio girevole per il collegamento al catetere venoso	SI 		NO	
con durata di almeno 48 ore o superiore 	SI 		NO	
dotato di Certificazione di compatibilità con il modello di pompa offerto, rilasciata dalla Ditta produttrice della pompa	SI 		NO	
Dotato di membrana antisvuotamento per evitare l’entrata di aria, in assenza di tale caratteristica saranno accettati a canone zero come equivalenza sensori gocce.	SI 		NO	


Riferimento CONSUMABILI 1.7 Connettori sacca/flacone al deflussore schermati 	Riferimento CONSUMABILI 1.8 Connettori sacca/flacone al deflussore trasparente 	Riferimento CONSUMABILI 1.9. Connettori sacca/flacone al deflussore con filtro in linea da 0,22 µm	
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO)	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
connettore idoneo alla somministrazione di farmaci antiblastici	SI 		NO	
connettore  idoneo a costituire un circuito chiuso dopo la connessione con il deflussore. 	SI 		NO	
in materiale di grado medicale privo di lattice e di ftalati (Latex Free, DEHP free)	SI 		NO	
lunghezza di almeno 30 cm.	SI 		NO	
dotato di spike per connessione con sacche e flaconi in cui sia presente presa aria, filtro antibatterico e valvola per impedire l’umidificazione del filtro e cappuccio protettivo; lo spike dev’essere in grado di perforare la membrana del flacone o della sacca con facilità, senza rilasciare frustoli di membrana;	SI 		NO	
dotato di valvola con attacco Luer lock femmina per siringhe Luer lock per aggiunta di farmaco ricostituito,	SI 		NO	
dotato di un dispositivo di chiusura automatica che non permetta fuoriuscita di farmaco durante lo svitamento della siringa e garantisca la sterilità;	SI 		NO	
dotato di attacco Luer lock maschio a valle da collegare al deflussore,	SI 		NO	
dotato di cappuccio protettivo che ne garantisca la sterilità;	SI 		NO	
dotato di clamp scorrevole di chiusura.	SI 		NO	
I connettori devono essere disponibili nella versione schermata per i chemioterapici fotosensibili e con filtro in linea da 0,22 µm per i taxani non schermati.	SI 		NO	






Riferimento 1.10  CONSUMABILI : Sensore goccia 
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO)	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
dispositivo in grado di controllare il flusso ed evitare lo svuotamento della camera di gocciolamento 	SI 		NO	



Riferimento CONSUMABILI 1.11 Deflussori per pompa infusionale per soluzioni perfusionali standard di farmaci e soluzioni, da flaconi o sacche. 	Riferimento CONSUMABILI 1.12 Deflussori per pompa infusionale schermati per soluzioni perfusionali fotosensibili.	Riferimento CONSUMABILI 1.13 Deflussori per pompa infusionale per soluzioni perfusionali contenenti lipidi e nitroderivati.	Riferimento CONSUMABILI 1.14 Deflussori per pompa infusionale per emoderivati.
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
deflussore monouso sterile costituito da un apparato tubolare dotato di trasparenza ed elasticità, anti kinking, di lunghezza minima pari a 200 cm,	SI 		NO	
in materiale di grado medicale privo di lattice e di ftalati (Latex Free, DEHP free)	SI 		NO	
compatibile con soluzioni standard (1.11), con soluzioni con sostanze fotosensibili (1.12), con soluzioni contenenti lipidi e nitroderivati (1.13), con emoderivati (1.14), 	SI 		NO	
dotato di Perforatore con cappuccio protettivo dotato di presa d’aria e filtro antibatterico con tappo richiudibile.	SI 		NO	
dotato di Camera di gocciolamento trasparente con filtro 15 µm (ad eccezione del 1d avente filtro per sangue da 200 µm).	SI 		NO	
dotato di stringi tubo tipo “roller clamp”.	SI 		NO	
dotato di Accesso a Y per connessione senz’ago con valvola autosigillante.	SI 		NO	
dotato di Raccordo terminale Luer lock maschio girevole per il collegamento al catetere venoso.	SI 		NO	
con durata di almeno 48 ore o superiore	SI 		NO	
Certificazione di compatibilità con il modello di pompa offerto, rilasciata dalla Ditta produttrice della pompa.	SI 		NO	










Riferimento CONSUMABILI 1.15 Siringhe luer lock per pompa siringa per soluzioni perfusionali standard in differenti volumi (50-60 ml )	Riferimento CONSUMABILI 1.16 Siringhe luer lock per pompa siringa per soluzioni perfusionali standard in differenti volumi (20 ml ) 	Riferimento CONSUMABILI 1.17 Siringhe luer lock per pompa siringa schermate per soluzioni perfusionali standard in differenti volumi (50-60 ml)
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO)	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Siringa tipo luer lock da 20/50-60 ml, dedicate o con certificata compatibilità (allegare lista siringhe compatibili) , anche per farmaci fotosensibili	SI 		NO	
rispondente ai requisiti di cui alla normativa EN ISO 7886-2:1998 per siringhe ipodermiche sterili monouso - Siringhe per l'uso con pompe per siringhe azionate da un motore.	SI 		NO	
siringa sterile e monouso	SI 		NO	
siringa a tre pezzi (cilindro, pistone, anello)	SI 		NO	
siringa apirogena, atossica, latex free, DEHP free, fabbricata in materiale plastico idoneo per esclusivo uso medicale, con corpo cilindrico trasparente (tranne l’ambrata);	SI 		NO	
dotata di cilindro con superficie uniforme e liscia, esente da bolle d’aria o da altri difetti che possano comprometterne la tenuta, provvisto di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone	SI 		NO	
dotata di scala graduata ben visibile, nitida e leggibile, anche in presenza del contenuto.	SI 		NO	
È ammesso l'impiego di lubrificanti in qualità e quantità previste dalle normative comunitarie; come indicato dalla Farmacopea Ufficiale Italiana non deve essere superiore a 0,25 mg/cm². 	SI 		NO	
La siringa ambrata  (50 -60 ml ) deve avere le stesse caratteristiche e di colore tale da proteggere dalla luce i farmaci fotosensibili, consentendo comunque di leggere agevolmente la scala graduata	SI 		NO	


Riferimento CONSUMABILI 1.18  Prolunghe per pompa siringa per soluzioni perfusionali standard DHP FREE	Riferimento CONSUMABILI 1.19 Prolunghe per pompa siringa schermate per soluzioni perfusionali fotosensibili	
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA	(aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime)	CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO)	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Prolunga monouso costituita da un apparato tubolare di elevata trasparenza ed elasticità, anti kinking, lunghezza massima 150 a 200 cm, in materiale di grado medicale privo di lattice e di ftalati (Latex Free, DEHP free), sterile, apirogeno, atossico, inerte 	SI 		NO	
Attacco luer-lock ad entrambe le estremità con relativi cappucci di protezione;	SI 		NO	
Diametro (interno; esterno) del tubo 1x 2 mm circa	SI 		NO	
Trasparente, per il rilevamento delle bolle d’aria	SI 		NO	
Idonee alla somministrazione farmaci incompatibili con il PVC e fotosensibili 	SI 		NO	
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[bookmark: _heading=h.q9gpi4v3zul3]Sezione B - Criteri Migliorativi LOTTO 1

	CRITERIO DI VALUTAZIONE
	N. 
	DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE
	TIPO D/T/Q
	VALORE
	Riferimento Offerta Tecnica
(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)

	CARATTERISTICHE POMPA
		
	1
	Caratteristiche fisiche della pompa volumetrica per infusione di terapie standard:
La Commissione giudicatrice valuterà:
· la struttura complessiva della pompa in termini di ergonomia, qualità costruttiva e facilità di utilizzo;
· le dimensioni e il peso: in termini di ingombro, maneggevolezza e trasportabilità l'ingombro della pompa e l'ampiezza display. 
· display: in termini di ampiezza, leggibilità ed intuitività
Il punteggio sarà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda, relazione tecnica presentata e tramite prova in vitro (qualora eventualmente richiesta dalla commissione), privilegiando i dispositivi che dimostrano un equilibrio ottimale tra compattezza, leggerezza, robustezza strutturale e qualità del display.
	D
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	2
	In relazione alla pompa volumetrica per infusione terapie standard, Presenza Allarmi acustici e/o visivi con errore esplicitato, che non utilizzano codici di codifica. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.
Presenza della caratteristica = 4 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	3
	In relazione alla pompa a siringa per infusione di terapie standard, Presenza Allarmi acustici e/o visivi con errore esplicitato, che non utilizzano codici di codifica. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.
Presenza della caratteristica = 4 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	4
	In relazione alla pompa volumetrica per infusione terapie standard, Maggior numero di allarmi. Il punteggio verrà attribuito con riferimento al numero degli allarmi presenti riscontrabile nella scheda tecnica.
Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all’offerta che presenta il numero maggiore di allarmi.
I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax
	Q
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	5
	In relazione alla pompa a siringa per infusione di terapie standard, Maggior numero di allarmi. Il punteggio verrà attribuito con riferimento al numero degli allarmi presenti riscontrabile nella scheda tecnica.
Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all’offerta che presenta il numero maggiore di allarmi.
I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax
	Q
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	6
	In relazione alla pompa volumetrica per infusione di terapie standard, Presenza di Sistema di rilevazione degli aumenti e dei cali improvvisi di pressione. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.
Presenza della caratteristica = 5 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	7
	In relazione alla pompa a siringa per infusione di terapie standard, Possibilità di messa a disposizione di software per aggiornamento librerie farmaci. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.
Presenza della caratteristica = 4 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	8
	In relazione alla pompa a siringa per infusione con protocolli TCI, possibilità di visualizzazione del parametro tempo di risveglio. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.
Presenza della caratteristica = 5 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	9
	In relazione alla pompa volumetrica per infusione di terapie standard, Sanificazione: possibilità di utilizzare prodotti non dedicati. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.
Presenza della caratteristica = 6 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	Descrivere nella Relazione Tecnico Descrittiva e/o Scheda tecnica
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	10
	In relazione alla pompa a siringa per infusione di terapie standard, Presenza di Blocco tastiera attivabile/disattivabile, per evitare manipolazioni accidentali. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.
Presenza della caratteristica = 4 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	11
	In relazione alle Pompe infusionali a siringa per infusione con protocolli TCI, presenza della possibilità di Stato di attesa della pompa (funzione stand-by) senza allarmi o con allarmi tacitabili anche a parametri impostati. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.
Presenza della caratteristica = 4 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti

	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	12
	In relazione alla pompa volumetrica, alla pompa a siringa per infusione di terapie standard e per infusione con protocolli TCI, Possibilità di interfacciamento del sistema in cartella clinica in HL7. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito in tutte le tipologie di pompe, riscontrabile nella scheda tecnica.
Presenza della caratteristica = 4 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti

	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CONSUMABILI
	13
	In relazione ai consumabili, sostenibilità ambientale  degli imballaggi secondari e da trasporto
-Livello A : Imballaggi con ≥85% in peso di materiale riciclato e classe A o B di riciclabilità secondo i criteri dell’Allegato II del Reg. UE 2025/40.   (Punti 2);
- Livello B:  Imballaggi con 60–84% di materiale riciclato in peso e classe C di riciclabilità.  (Punti 1);
-Livello C:  Imballaggi con <60% di materiale riciclato e/o non conformi alle classi minime di riciclabilità. (Punti 0).
Le classi di riciclabilità A, B, C sono definite nell’art. 6 e nell’Allegato II del Reg. UE 2025/40.  La percentuale deve essere dichiarata in scheda tecnica, deve essere fornita evidenza documentale da parte del produttore o fornitore (es. certificazioni, dichiarazioni di conformità, audit LCA). Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito in tutti i consumabili richiesti dall’Allegato A “ Tabella elenco lotti e fabbisogni”riscontrabile in scheda tecnica
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	SERVIZIO
	14
	Formazione del personale e assistenza post-vendita: disponibilità di piattaforma e-learning per supporto continuo alla formazione con rilascio di certificazione . Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, dettagliata in apposita relazione tecnica.
Presenza della caratteristica = 5 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	
	15
	Assistenza tecnica
La Commissione valuterà le modalità di erogazione del servizio: i tempi di intervento, numero di tecnici sul territorio, l’eventuale presenza di assistenza on-line, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara.Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, dettagliata in apposita relazione tecnica.
	D
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CERTIFICAZIONI
	16
	Procedura di gestione ambientale.
Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 1  punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000.
Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018).
In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio
(zero)
Presenza della caratteristica = 1 pt
Assenza della caratteristica = 0 pt
Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.
Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:
Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	
	17
	Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni.
La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari 1 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale
resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).
Presenza della caratteristica = 1 pt
Assenza della caratteristica = 0 pt
Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.
Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:
Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	
	18
	Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente.
La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari 1 punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale
resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).
Il punteggio sarà attribuito come segue:
- Sì: 1 pt
- No: 0 pt
Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.
Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:
Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro































LOTTO 2 – POMPE PER INFUSIONE PARENTERALE VOLUMETRICA/ PERISTALTICO PER SOMMINISTRAZIONE  DI FARMACI E SOLUZIONI  


Sezione A - Criteri Minimi


Riferimento 2.1 : Pompa infusionale volumetrica/PERISTALTICA per infusione di terapie:
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO)	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Accuratezza dell’infusione calcolata secondo norma IEC 60601-2-24 e s.mi. ± 5%, dell’impostato dal secondo minuto di osservazione utilizzando il deflussore “standard”	SI 		NO		
Cavo di alimentazione separabile utilizzabile con le principali tipologie di prese a muro (schuko, bipasso, ecc)	SI 		NO	
Programmazione del volume da infondere impostabile tra 0,1 ml e 999 ml	SI 		NO	
Programmazione della velocità di infusione micro (con incremento di 0.1 ml/h) e macro (con incrementi fino a 1 ml/h), range di velocità  da 0,1 ml/h a 999 ml/h.	SI 		NO	
Funzione KVO di mantenimento della pervietà della linea venosa al termine dell’infusione	SI 		NO	
Display in italiano con segnalazione stato operativo dell’apparecchiatura ed indicazioni delle seguenti impostazioni: velocità di infusione, volume infuso dall’inizio del trattamento, stato di carica della batteria, allarmi, tempi di infusione	SI 		NO	
Auto-test iniziale per la verifica del corretto funzionamento della pompa	SI 		NO	
Allarmi acustici e visivi, non tacitabili automaticamente ma solo con intervento dell’operatore, per occlusione prossimale e distale, aria nella linea, batteria scarica, malfunzionamento, posizionamento scorretto e disconnessione del set infusionale dalla pompa, raggiungimento del volume da infondere prefissato, avviso di stato d’attesa	SI 		NO	
Protezione da liquidi compresa la pulsantiera almeno IPX1	SI 		NO	
Presenza di fissaggio su asta portaflebo/maniglia letto per trasporti	SI 		NO	
Possibilità di variazione del flusso orario senza interrompere l’infusione	SI 		NO	
Bolo manuale e programmabile in volume + velocità	SI 		NO	
Impostazione dell’allarme di pressione di occlusione e monitoraggio continuo della pressione	SI 		NO	
Possibilità di programmazione della terapia: velocità, volume e durata con calcolo automatico della velocità, calcolo della dose, archivio farmaci personalizzabile	SI 		NO	
Alimentazione a rete e presenza di batteria ricaricabile con durata non inferiore a 5 ore   considerando un’infusione di circa 25ml/h  secondo la normativa IEC60601-2-24  con indicazione dello stato di carica e ricarica della batteria. Possibilità di passaggio da un tipo di alimentazione all’altra senza necessità di riprogrammare l’apparecchiatura	SI 		NO	











Riferimento CONSUMABILE 2.2 : Deflussore standard per pompa infusionale:
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Materiale compatibile con la somministrazione di farmaci	SI 		NO	
Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non provochi il distacco dei frammenti del tappo	SI 		NO	
Camera di gocciolamento trasparente comprimibile;	SI 		NO	
Filtro di compensazione; 	SI 		NO	
Sistema stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido; 	SI 		NO	
Punto di iniezione supplementare ad Y; 	SI 		NO	
Tubo trasparente tale da consentire la visualizzazione dello stato di infusione, lungo circa 200 cm; 	SI 		NO	
Dispositivo di sicurezza antiflusso libero automatico	SI 		NO	
Raccordo terminale luer-lock maschio con cappuccio	SI 		NO	










Riferimento CONSUMABILI 2.3 Deflussore per farmaci incompatibili al PVC per pompa infusionale
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Materiale idoneo per farmaci incompatibili al PVC;	SI 		NO	
Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non provochi il distacco dei frammenti del tappo	SI 		NO	
Camera di gocciolamento facilmente comprimibile; 	SI 		NO	
Filtro di compensazione; 	SI 		NO	
Sistema stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido; 	SI 		NO	
Tubo trasparente da consentire la visualizzazione dello stato di infusione, lunghezza minima 200 cm; 	SI 		NO	
Dispositivo di sicurezza antiflusso libero automatico	SI 		NO	
Raccordo terminale luer-lock maschio con cappuccio.		SI 		NO	















Riferimento CONSUMABILI 2.4 Deflussore per farmaci fotosensibili per pompa infusionale
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Materiale idoneo per farmaci fotosensibili; 	SI 		NO	
Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non provochi il distacco dei frammenti del tappo	SI 		NO	
Camera di gocciolamento facilmente comprimibile e oscurata;	SI 		NO	
Filtro di compensazione; 	SI 		NO	
Sistema stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido; 	SI 		NO	
Tubo con capacità schermante nei confronti di fonti luminose ma sufficientemente trasparente da consentire la visualizzazione dello stato di infusione,  lunghezza minima 200 cm; 	SI 		NO	
Dispositivo di sicurezza antiflusso libero automatico.	SI 		NO	
Raccordo terminale luer-lock maschio con cappuccio.	SI 		NO	

















Riferimento CONSUMABILI 2.5 – Deflussori per sangue ed emocomponenti per pompa infusionale	
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Devono possedere le caratteristiche tecniche già descritte per i deflussori standard Rif. 2.2 (punto di iniezione supplementare facoltativo). 	SI 		NO	
costituiti di materiale idoneo alla somministrazione di sangue ed emocomponenti, essere dotati di camera di gocciolamento con filtro di diametro minimo 200 micron. 	SI 		NO	
Raccordo terminale luer-lock maschio con cappuccio 	SI 		NO	






Riferimento CONSUMABILI 2.6 - Deflussori a circuito chiuso per farmaci antiblastici fotosensibili ambrati a quattro vie /due vie pompa infusionale
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Tubo con capacità schermante nei confronti di fonti luminose ma sufficientemente trasparente da consentire la visualizzazione dello stato di infusione, lunghezza minima  200cm 	SI 		NO	
Materiale compatibile con la somministrazione di farmaci antiblastici e fotosensibili,nel percorso del farmaco, privo di lattice, privo di ftalati;	SI 		NO	
Quattro/due  accessi da utilizzare per la somministrazione di farmaci antiblastici in sequenza, dotati di valvola di sicurezza auto sigillante;	SI 		NO	
Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, idoneo per flaconi in vetro, flaconi collabibili e sacche;	SI 		NO	
Camera di gocciolamento comprimibile e oscurata	SI 		NO	
Sistema stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido;	SI 		NO	
Punto di iniezione supplementare ad Y con valvola a circuito chiuso auto sigillante; 	SI 		NO	
Raccordo terminale luer-lock maschio, dotato di filtro idrofobico e cappuccio per garantire la sterilità; 	SI 		NO	
Dispositivo di sicurezza antiflusso libero integrato.	SI 		NO	
















Riferimento CONSUMABILI 2.7 – Set con filtro ambrato per l'allestimento di farmaci antiblastici e per il raccordo alla via di somministrazione a circuito chiuso:
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Set secondari per diluizione e somministrazione a circuito chiuso di farmaci antiblastici fotosensibili con filtro in linea da 0,2μm	SI 		NO	
Tubatismo ambrato, DEHP Free, in modo che permetta la visualizzazione del passaggio di aria o liquido	SI 		NO	
Cappuccio idrofobico protettivo per garantire la sterilità	SI 		NO	
Con valvola unidirezionale che permetta la connessione al deflussore con luer lock ad altissima tenuta	SI 		NO	
costituiti da materiale compatibile con la somministrazione di farmaci antiblastici  fotosensibili e dei loro solventi,  privi di lattice e privi di ftalati; 	SI 		NO	
Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, utilizzabile con flaconi di vetro, flaconi collabibili e sacche; 	SI 		NO	
dotato di Sistema stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido; 	SI 		NO	
dotato di Punto di iniezione ad Y per la ricostituzione del farmaco con valvola a circuito chiuso auto sigillante; 	SI 		NO	


































Riferimento CONSUMABILI 2.8 Set ambrato per l'allestimento di farmaci antiblastici e per il raccordo alla via di somministrazione a circuito chiuso:
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Set secondari per diluizione e somministrazione a circuito chiuso di farmaci antiblastici fotosensibili	SI 		NO	
Tubatismo ambrato, DEHP Free, in modo che permetta la visualizzazione del passaggio di aria o liquido	SI 		NO	
Cappuccio idrofobico protettivo per garantire la sterilità	SI 		NO	
Con valvola unidirezionale che permetta la connessione al deflussore con luer lock ad altissima tenuta	SI 		NO	
costituiti da materiale compatibile con la somministrazione di farmaci antiblastici  fotosensibili e dei loro solventi,  privi di lattice e privi di ftalati;	SI 		NO	
Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, utilizzabile con flaconi di vetro, flaconi collabibili e sacche;	SI 		NO	
dotato di Sistema stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido; 	SI 		NO	
dotato di Punto di iniezione ad Y per la ricostituzione del farmaco con valvola a circuito chiuso auto sigillante; 	SI 		NO	









Riferimento CONSUMABILI 2.9 :Set con filtro per l'allestimento di farmaci antiblastici e per il raccordo alla via di somministrazione a circuito chiuso	
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Set secondari per diluizione e somministrazione a circuito chiuso di farmaci antiblastici	SI 		NO	
Tubatismo trasparente, DEHP Free, in modo che permetta la visualizzazione del passaggio di aria o liquido	SI 		NO	
Cappuccio idrofobico protettivo per garantire la sterilità	SI 		NO	
Con valvola unidirezionale che permetta la connessione al deflussore con luer lock ad altissima tenuta	SI 		NO	
costituiti da materiale compatibile con la somministrazione di farmaci antiblastici  fotosensibili e dei loro solventi,  privi di lattice e privi di ftalati; 	SI 		NO	
Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, utilizzabile con flaconi di vetro, flaconi collabibili e sacche; 	SI 		NO	
dotato di Sistema stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido;	SI 		NO	
dotato di Punto di iniezione ad Y per la ricostituzione del farmaco con valvola a circuito chiuso auto sigillante	SI 		NO	
















Riferimento CONSUMABILI 2.10 : Prolunga a basso assorbimento con filtro da 0,2 micron	
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Prolunga lineare dotata di punto di iniezione ad Y	SI 		NO	
Filtro per taxolo	SI 		NO	





















[bookmark: _heading=h.q9gpi4v3zul3]Sezione B - Criteri Migliorativi - LOTTO 2 

	CRITERIO DI VALUTAZIONE
	N. 
	DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE
	TIPO D/T/Q
	VALORE
	Riferimento Offerta Tecnica
(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)

	CARATTERISTICHE POMPA
		
	1
	Caratteristiche fisiche della pompa volumetrica per infusione di terapie standard:
La Commissione giudicatrice valuterà:
· la struttura complessiva della pompa in termini di ergonomia, qualità costruttiva e facilità di utilizzo;
· le dimensioni e il peso: in termini di ingombro, maneggevolezza e trasportabilità l'ingombro della pompa e l'ampiezza display. 
· display: in termini di ampiezza, leggibilità ed intuitività
Il punteggio sarà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda, relazione tecnica presentata e tramite prova in vitro (qualora eventualmente richiesta dalla commissione), privilegiando i dispositivi che dimostrano un equilibrio ottimale tra compattezza, leggerezza, robustezza strutturale e qualità del display.
	D
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	2
	Presenza di Allarmi acustici e/o visivi con errore esplicitato, che non utilizzano codici di codifica. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.
Presenza della caratteristica = 6 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	3
	Presenza di pompa con doppio canale che consenta la somministrazione anche contemporanea di terapie a velocità di flusso differenziate. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.
Presenza della caratteristica = 4 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	4
	Maggior numero di livelli di occlusione programmabili. Il punteggio verrà attribuito con riferimento alla maggiore presenza di livelli di occlusione programmabili  riscontrabile nella scheda tecnica. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta da scheda tecnica il numero di livelli di occlusione più alto. I restanti punteggi verranno calcolati secondo la seguente formula: V(a)i= Vi/Vmax
	Q
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	5
	Resistenza all'acqua: l’operatore economico deve indicare la resistenza all’acqua del dispositivo espressa in IPX riscontrabile nella scheda tecnica. . La Commissione valuterà il parametro secondo la seguente formula: verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta l'IPX più alto. I restanti punteggi verranno calcolati secondo la seguente formula: V(a)i= Vi/Vmax
	Q
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	6
	Presenza di Sistema di rilevazione degli aumenti e dei cali improvvisi di pressione. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.
Presenza della caratteristica = 5 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	7
	Libreria farmaci personalizzabile: La Commissione valuterà il parametro secondo la seguente formula: verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta da scheda tecnica il numero più alto di farmaci programmabili e caricabili. I restanti punteggi verranno calcolati secondo la seguente formula: V(a)i= Vi/Vmax
	Q
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	8
	Presenza di Blocco tastiera attivabile/disattivabile, per evitare manipolazioni accidentali. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.
Presenza della caratteristica = 4 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	9
	Possibilità di impilare le pompe fino a 2, senza bisogno di accessori aggiuntivi. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.
Presenza della caratteristica = 2 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	Descrivere nella Relazione Tecnico Descrittiva e/o Scheda tecnica
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	10
	Sanificazione: possibilità di utilizzare prodotti non dedicati. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.
Presenza della caratteristica = 3 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CARATTERISTICHE POMPA

	11
	Possibilità di visualizzare il nome farmaco per esteso minuscolo/Maiuscolo. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.
Presenza della caratteristica = 3 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CONSUMABILI
	12
	In relazione al Consumabile 2.6: Presenza di un sistema anti svuotamento della camera di sgocciolamento nei set oncologici. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.
Presenza della caratteristica = 4 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	
	13
	In relazione ai Consumabili 2.6 - 2.7 - 2.8 - 2.9: Assenza nei deflussori oncologici multivia di PVC. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito in tutti i consumabili indicati, riscontrabile nella scheda tecnica.
Presenza della caratteristica = 4 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	
	14
	In relazione ai consumabili, sostenibilità ambientale  degli imballaggi secondari e da trasporto
-Livello A : Imballaggi con ≥85% in peso di materiale riciclato e classe A o B di riciclabilità secondo i criteri dell’Allegato II del Reg. UE 2025/40.   (Punti 2);
- Livello B:  Imballaggi con 60–84% di materiale riciclato in peso e classe C di riciclabilità.  (Punti 1);
-Livello C:  Imballaggi con <60% di materiale riciclato e/o non conformi alle classi minime di riciclabilità. (Punti 0).
Le classi di riciclabilità A, B, C sono definite nell’art. 6 e nell’Allegato II del Reg. UE 2025/40.  La percentuale deve essere dichiarata in scheda tecnica, deve essere fornita evidenza documentale da parte del produttore o fornitore (es. certificazioni, dichiarazioni di conformità, audit LCA). Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito in tutti i consumabili richiesti dall’Allegato A “ Tabella elenco lotti e fabbisogni” riscontrabile nella scheda tecnica.

	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	SERVIZIO
	15
	Formazione del personale e assistenza post-vendita: disponibilità di piattaforma e-learning per supporto continuo alla formazione con rilascio di certificazione . Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, dettagliata in apposita relazione tecnica.
Presenza della caratteristica = 5 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	
	16
	Assistenza tecnica
La Commissione valuterà le modalità di erogazione del servizio: i tempi di intervento, numero di tecnici sul territorio, l’eventuale presenza di assistenza on-line, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara.Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, dettagliata in apposita relazione tecnica.

	D
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CERTIFICAZIONI
	17
	Procedura di gestione ambientale.
Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 1 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000.
Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018).
In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio
(zero)
Presenza della caratteristica = 1 pt
Assenza della caratteristica = 0 pt
Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.
Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:
Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	
	18
	Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni.
La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari 1 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale
resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).
Presenza della caratteristica = 1 pt
Assenza della caratteristica = 0 pt
Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.
Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:
Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	
	19
	Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente.
La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari 1 punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale
resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).
Il punteggio sarà attribuito come segue:
- Sì: 1 pt
- No: 0 pt
Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.
Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:
Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro




LOTTO N. 3:   POMPE A SIRINGA PER INFUSIONE STANDARD E STAZIONI DI IMPILAGGIO CON RELATIVO CONSUMABILE PER UNITÀ OPERATIVE AMBULATORIALI E DI DEGENZA OSPEDALIERA DI DIVERSI LIVELLI DI INTENSITÀ DI CURA, PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI


Sezione A - Criteri Minimi

3.1  Pompa infusionale a siringa per infusione standard
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Accuratezza dell’infusione calcolata secondo norma IEC 60601-2-24 e s.m.i.  ± 3%	SI 		NO	
Velocità di infusione programmabile da 0.1 a 999,9 ml/h circa	SI 		NO	
Le singole pompe devono essere assemblabili con sistema di centralizzazione elettrica con alimentazione a cavo singolo	SI 		NO	
Auto-test iniziale per la verifica del corretto funzionamento della pompa	SI 		NO	
Funzione di Bolo senza fermare l’infusione con riavvio automatico dell’infusione a fine bolo	SI 		NO	
Funzione KVO di mantenimento della pervietà della linea venosa al termine dell’infusione	SI 		NO	
Allarmi visivi e acustici: occlusione (diversi livelli), siringa vuota, dose limite e fine dose, fine infusione e preallarme di fine infusione, insufficiente stato di carica della batteria	SI 		NO	
Presenza di fissaggio su asta portaflebo/maniglia letto per trasporti	SI 		NO	
Cavo di alimentazione separabile utilizzabile con le principali tipologie di prese a muro (schuko, bipasso, ecc)	SI 		NO	
Variazione del flusso orario senza interrompere l’infusione	SI 		NO	
Utilizzo di siringhe tipo luer-lock da 5/10/20/50 ml con riconoscimento automatico del volume della siringa 	SI 		NO	
Display che indichi le informazioni essenziali della terapia e lo stato operativo dell’apparecchiatura		SI 		NO	
Impostazione dell’allarme di pressione di occlusione e monitoraggio continuo della pressione	SI 		NO	
Possibilità di programmazione della terapia: velocità, volume e durata con calcolo automatico della velocità, calcolo della dose, archivio farmaci personalizzabile 	SI 		NO	
Riduzione automatica del bolo dopo occlusione	SI 		NO	
Alimentazione a rete e presenza di batteria ricaricabile con durata non inferiore a 5 ore   considerando un’infusione di circa 25 ml/h, secondo la normativa IEC60601-2-24  con indicazione dello stato di carica e ricarica della batteria. Possibilità di passaggio da un tipo di alimentazione all’altra senza necessità di riprogrammare l’apparecchiatura	SI 		NO	
Impermeabilità all’acqua ed ai liquidi almeno IPX1	SI 		NO	















3.2   Stazioni infusionali di impilaggio
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Stazione di lavoro per alloggiamento di almeno 4 pompe a siringa (modulo minimo di impilaggio da 4 posti)	SI 		NO	
Alimentazione con unico cavo 	SI 		NO	
Predisposizione al collegamento alla rete (LAN)in HL7 ospedaliera tramite l’uscita ethernet 	SI 		NO	
Semplicità di aggancio e sgancio dei dispositivi infusionali 	SI 		NO	
Possibilità di agganciare la stazione su barre verticali, stativi su ruote senza bisogno di ulteriori accessori	SI 		NO	









3.3 Pompa infusionale a siringa per infusione con protocolli TCI
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Accuratezza dell’infusione calcolata secondo norma IEC 60601-2-24 e s.m.i ± 3% 	SI 		NO	
Velocità di infusione programmabile da 0.1 a 999,9 ml/h circa	SI 		NO	
Le singole pompe devono essere assemblabili con sistema di centralizzazione elettrica con alimentazione a cavo singolo	SI 		NO	
Auto-test iniziale per la verifica del corretto funzionamento della pompa	SI 		NO	
Presenza di software per la TCI  per la gestione dell’anestesia Minto, Marsh, Schnider, o altri modelli farmacocinetici equivalenti per propofol e remifentanil adulto e propofol pediatrico;	SI 		NO	
Possibilità di utilizzare le seguenti funzioni avanzate di impostazione: funzione volume/tempo; calcolo della dose di farmaco; calcolo automatico delle velocità a partire da dose da infondere, concentrazione del farmaco e peso del paziente; archivio farmaci personalizzabile 	SI 		NO	
Funzione di bolo manuale e programmabile senza fermare l’infusione con riavvio automatico dell’infusione a fine bolo; 	SI 		NO	
Funzione KVO di mantenimento della pervietà della linea venosa al termine dell’infusione	SI 		NO	
Allarmi visivi e acustici: occlusione (diversi livelli), siringa vuota, dose limite e fine dose, fine infusione e preallarme di fine infusione, insufficiente stato di carica della batteria	SI 		NO	
Presenza di fissaggio su asta portaflebo/maniglia letto per trasporti	SI 		NO	
Cavo di alimentazione separabile utilizzabile con le principali tipologie di prese a muro (schuko, bipasso, ecc))	SI 		NO	
Variazione del flusso orario senza interrompere l’infusione	SI 		NO	
Utilizzo di siringhe tipo luer-lock da 5/10/20/50 ml con riconoscimento automatico della siringa	SI 		NO	
Display che indichi le informazioni essenziali della terapia e lo stato operativo dell’apparecchiatura	SI 		NO	
Impostazione dell’allarme di pressione di occlusione e monitoraggio continuo della pressione	SI 		NO	
Alimentazione a rete e presenza di batteria ricaricabile con durata non inferiore a 5 ore   considerando un’infusione di circa 25 ml/h, secondo la normativa IEC60601-2-24  con indicazione dello stato di carica e ricarica della batteria. Possibilità di passaggio da un tipo di alimentazione all’altra senza necessità di riprogrammare l’apparecchiatura	SI 		NO	
Impermeabilità all’acqua ed ai liquidi almeno IPX1	SI 		NO	


















3.4 CONSUMABILI: set perfusione in PE  -   Prolunga monouso costituita da un apparato tubolare di elevata trasparenza ed elasticità, anti kinking, lunghezza massima 200 cm, in materiale privo di lattice e di ftalati (Materiale Latex Free, DEHP free), sterile, apirogeno, atossico, inerte dotata di:
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Attacco luer-lock ad entrambe le estremità con relativi cappucci di protezione;	SI 		NO	
Diametro (interno; esterno) del tubo 1x 2 mm circa	SI 		NO	
Trasparente, per il rilevamento delle bolle d’aria	SI 		NO	







3.5  CONSUMABILE: Set perfusione in PE opaco con lunghezza massima 200 	Prolunga monouso costituita da un apparato tubolare di elevata trasparenza ed elasticità, anti kinking, lunghezza massima 200 cm, in materiale privo di lattice e di ftalati (Materiale Latex Free, DEHP free), sterile, apirogeno, atossico, inerte dotata di:
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Attacco luer-lock ad entrambe le estremità con relativi cappucci di protezione;	SI 		NO	
Diametro (interno; esterno) del tubo 1x 2 mm circa	SI 		NO	
Trasparente, per il rilevamento delle bolle d’aria	SI 		NO	
Idonea alla somministrazione di farmaci fotosensibili	SI 		NO	



























3.6 CONSUMABILE: Set perfusione in PE opaco con lunghezza massima 150 cm       Prolunga monouso costituita da un apparato tubolare di elevata trasparenza ed elasticità, anti kinking, lunghezza massima 150 cm, in materiale privo di lattice e di ftalati (Materiale Latex Free, DEHP free), sterile, apirogeno, atossico, inerte dotata di:
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Attacco luer-lock ad entrambe le estremità con relativi cappucci di protezione;	SI 		NO	
Diametro (interno; esterno) del tubo 1x 2 mm circa	SI 		NO	
Trasparente, per il rilevamento delle bolle d’aria	SI 		NO	
Idonea alla somministrazione di farmaci fotosensibili	SI 		NO	



































3.7 CONSUMABILE: Set perfusione in PVC lunghezza massima 200 cm	Prolunghe monouso costituite da un apparato tubolare di elevata trasparenza ed elasticità, anti kinking, lunghezza massima 200 cm, in PVC privo di lattice e di ftalati (Latex Free, DEHP free), sterile, apirogeno, atossico, inerte dotata di:
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Attacco luer-lock ad entrambe le estremità con relativi cappucci di protezione;	SI 		NO	
Diametro (interno; esterno) del tubo 1x 2 mm circa	SI 		NO	
Trasparente, per il rilevamento delle bolle d’aria	SI 		NO	




































3.8 CONSUMABILE: Set perfusione in PVC lunghezza massima 150 cm	Prolunghe monouso costituite da un apparato tubolare di elevata trasparenza ed elasticità, anti kinking, lunghezza massima 200 cm, in PVC privo di lattice e di ftalati (Latex Free, DEHP free), sterile, apirogeno, atossico, inerte dotata di:
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Attacco luer-lock ad entrambe le estremità con relativi cappucci di protezione;	SI 		NO	
Diametro (interno; esterno) del tubo 1x 2 mm circa	SI 		NO	
Trasparente, per il rilevamento delle bolle d’aria	SI 		NO	



































3.9 CONSUMABILE: Siringhe 50/60ml	3.10 CONSUMABILE: Siringhe 50/60ml opache
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Siringa tipo luer lock da 50-60 ml, dedicate o con certificata compatibilità (allegare lista siringhe compatibili) , anche per farmaci fotosensibili, rispondente ai requisiti di cui alla normativa EN ISO 7886-2:1998 per siringhe ipodermiche sterili monouso - Siringhe per l'uso con pompe per siringhe azionate da un motore.	SI 		NO	
La siringa deve essere sterile, monouso a tre pezzi (cilindro, pistone, anello) apirogena, atossica,  latex free, DEHP free, fabbricata in materiale plastico idoneo per esclusivo uso medicale, con corpo cilindrico trasparente (tranne l’ambrata);	SI 		NO	
Il cilindro deve presentare una superficie uniforme e liscia, esente da bolle d’aria o da altri difetti che possano comprometterne la tenuta, provvisto di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone.		SI 		NO	
La scala graduata ben visibile, nitida e leggibile, anche in presenza del contenuto.	SI 		NO	
È ammesso l'impiego di lubrificanti in qualità e quantità previste dalle normative comunitarie; come indicato dalla Farmacopea Ufficiale Italiana non deve essere superiore a 0,25 mg/cm². 	SI 		NO	
La siringa ambrata  (50 -60 ml ) deve avere le stesse caratteristiche e di colore tale da proteggere dalla luce i farmaci fotosensibili, consentendo comunque di leggere agevolmente la scala graduata	SI 		NO	

































[bookmark: _heading=h.q9gpi4v3zul3]Sezione B - Criteri Migliorativi - LOTTO 3 

CRITERIO DI VALUTAZIONE	N. 	DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE	TIPO D/T/Q	VALORE	Riferimento Offerta Tecnica	(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
CARATTERISTICHE POMPA				1	Caratteristiche fisiche della pompa volumetrica per infusione di terapie standard:	La Commissione giudicatrice valuterà:	la struttura complessiva della pompa in termini di ergonomia, qualità costruttiva e facilità di utilizzo;	le dimensioni e il peso: in termini di ingombro, maneggevolezza e trasportabilità l'ingombro della pompa e l'ampiezza display. 	display: in termini di ampiezza, leggibilità ed intuitività	Il punteggio sarà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda, relazione tecnica presentata e tramite prova in vitro (qualora eventualmente richiesta dalla commissione), privilegiando i dispositivi che dimostrano un equilibrio ottimale tra compattezza, leggerezza, robustezza strutturale e qualità del display.	D	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		2	In relazione alla Pompa infusionale a siringa per infusione standard e TCI, Presenza di Allarmi acustici e/o visivi con errore esplicitato, che non utilizzano codici di codifica. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito in entrambe le tipologie di pompe, riscontrabile nella scheda tecnica.	Presenza della caratteristica = 4 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		3	In relazione alla Pompa infusionale a siringa per infusione standard , Maggior numero degli allarmi. Il punteggio verrà attribuito con riferimento al numero degli allarmi presenti riscontrabile nella scheda tecnica.	Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all’offerta che presenta il numero maggiore di allarmi.	I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax	Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		4	In relazione alla Pompa infusionale a siringa per infusione standard , maggior numero di livelli di occlusione programmabili. Il punteggio verrà attribuito con riferimento alla maggiore presenza di livelli di occlusione programmabili riscontrabile nella scheda tecnica. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta da scheda tecnica il numero di livelli di occlusione più alto. I restanti punteggi verranno calcolati secondo la seguente formula: V(a)i= Vi/Vmax	Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		5	In relazione alla Pompa infusionale a siringa per infusione standard e TCI, Presenza di Sistema di rilevazione degli aumenti e dei cali improvvisi di pressione. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito in entrambe le tipologie di pompe, riscontrabile nella scheda tecnica.	Presenza della caratteristica = 4 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		6	In relazione alle pompe infusionali a siringa per infusione in modalità TCI. Possibilità di impostare con i programmi farmacocinetici attuali (es. ELEVELD) . Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.	Presenza della caratteristica = 4 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		7	In relazione alle pompe infusionali a siringa per infusione in modalità TCI. Possibilità di impostare modelli farmacocinetici specifici per pazienti obesi	Presenza della caratteristica = 4 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		8	In relazione alla Pompa infusionale a siringa per infusione standard e TCI, Possibilità di impilare le pompe fino a 2 senza bisogno di accessori aggiuntivi . Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito in entrambe le tipologie di pompe, riscontrabile nella scheda tecnica. Presenza della caratteristica = 3 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		9	In relazione alla Pompa infusionale a siringa per infusione standard: l’operatore economico deve indicare la resistenza all’acqua del dispositivo espressa in IPX riscontrabile nella scheda tecnica . La Commissione valuterà il parametro secondo la seguente formula: verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta l'IPX più alto. I restanti punteggi verranno calcolati secondo la seguente formula: V(a)i= Vi/Vmax	Q	Descrivere nella Relazione Tecnico Descrittiva e/o Scheda tecnica	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		10	In relazione alla Pompa infusionale a siringa per infusione standard , Libreria farmaci personalizzabile riscontrabile nella scheda tecnica: La Commissione valuterà il parametro secondo la seguente formula: verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta da scheda tecnica il numero più alto di farmaci programmabili e caricabili. I restanti punteggi verranno calcolati secondo la seguente formula: V(a)i= Vi/Vmax	Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		11	In relazione alla Pompa infusionale a siringa per infusione standard e in modalità TCI, Presenza di Blocco tastiera attivabile/disattivabile, per evitare manipolazioni accidentali. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito in entrambe le tipologie di pompe, riscontrabile nella scheda tecnica.	Presenza della caratteristica = 3 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		12	In relazione alla Pompa infusionale a siringa per infusione standard e in modalità TCI, Sanificazione: possibilità di utilizzare prodotti non dedicati. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito in entrambe le tipologie di pompe, riscontrabile nella scheda tecnica.	Presenza della caratteristica = 3 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		13	In relazione alla Pompa infusionale a siringa per infusione standard Possibilità di visualizzare il nome farmaco per esteso minuscolo/Maiuscolo. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.	Presenza della caratteristica = 4 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CONSUMABILI	14	In relazione ai consumabile 3.9 - 3.10. Caratteristiche delle siringhe offerte. La Commissione valuterà la compatibilità con siringhe non dedicate,l' ampiezza di gamma offerta, la facilità di lettura della scala graduata.Il punteggio sarà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda, relazione tecnica presentata e tramite prova in vitro (qualora eventualmente richiesta dalla commissione), privilegiando i dispositivi che dimostrano un equilibrio ottimale tra gli elementi indicati.	D	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
	15	In relazione ai consumabile 3.9 - 3.10. Modalità di caricamento della siringa Semiautomatico. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito in entrambe le tipologie di consumabili, riscontrabile nella scheda tecnica. : Presenza della caratteristica= 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CONSUMABILI	16	In relazione ai consumabili, sostenibilità ambientale  degli imballaggi secondari e da trasporto	-Livello A : Imballaggi con ≥85% in peso di materiale riciclato e classe A o B di riciclabilità secondo i criteri dell’Allegato II del Reg. UE 2025/40.   (Punti 2);	- Livello B:  Imballaggi con 60–84% di materiale riciclato in peso e classe C di riciclabilità.  (Punti 1);	-Livello C:  Imballaggi con <60% di materiale riciclato e/o non conformi alle classi minime di riciclabilità. (Punti 0).	Le classi di riciclabilità A, B, C sono definite nell’art. 6 e nell’Allegato II del Reg. UE 2025/40.  La percentuale deve essere dichiarata in scheda tecnica, deve essere fornita evidenza documentale da parte del produttore o fornitore (es. certificazioni, dichiarazioni di conformità, audit LCA). Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito in tutti i consumabili richiesti dall’Allegato A “ Tabella elenco lotti e fabbisogni” riscontrabile nella scheda tecnica.		T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
SERVIZIO		17	Formazione del personale e assistenza post-vendita: disponibilità di piattaforma e-learning per supporto continuo alla formazione con rilascio di certificazione . Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, dettagliata in apposita relazione tecnica. 	Presenza della caratteristica = 4 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
	18	Assistenza tecnica	La Commissione valuterà le modalità di erogazione del servizio: i tempi di intervento, numero di tecnici sul territorio, l’eventuale presenza di assistenza on-line, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, dettagliata in apposita relazione tecnica. 		D	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CERTIFICAZIONI	19	Procedura di gestione ambientale.	Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 1 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000.	Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018).	In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio	(zero)	Presenza della caratteristica = 1 pt	Assenza della caratteristica = 0 pt	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
	20	Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni.	La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari 1 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale	resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).	Presenza della caratteristica = 1 pt	Assenza della caratteristica = 0 pt	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
	21	Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente.	La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari 1 punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale	resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).	Il punteggio sarà attribuito come segue:	- Sì: 1 pt	- No: 0 pt	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro







[bookmark: _heading=h.s1s5l5wrzch0]LOTTO N. 4:  POMPA INFUSIONALE PER TERAPIA DEL DOLORE E PARTOANALGESIA CON PCA E PCEA, CON POSSIBILITÀ DI INFUSIONE VENOSA, SOTTOCUTANEA E NELLO SPAZIO EPIDURALE

Sezione A - Criteri Minimi



Riferimento 4.1:	Pompa dedicata all’analgesia controllata dal paziente, utilizzabile in ambito ospedaliero, ambulatoriale e domiciliare, con possibilità̀ di infusione venosa, sottocutanea e nello spazio epidurale. 
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Accuratezza dell’infusione calcolata secondo norma IEC 60601-2-24 e s.m.i. ± 5% 	SI 		NO	
Modalità di infusione: Continua; PCA (Patient Controlled Analgesia); PCEA (Patient Controlled Epidural Analgesia); Bolo singolo; Bolo intermittente (serie di dosi erogate automaticamente e ad intervalli regolari e programmati); Ciascuna modalità di somministrazione deve poter essere programmata in modalità singola o in combinazione con altri;	SI 		NO	
unico modello di pompa per tutte le funzioni richieste;	SI 		NO	
Velocità di infusione per mantenimento pervietà accesso venoso (KVO);	SI 		NO	
Presenza della funzione pausa;	SI 		NO	
Presenza di protocolli di Infusione aggiornabili;	SI 		NO	
Essere dotata di pulsante richiesta bolo con prolunga di lunghezza minima di 150 cm ad uso del paziente;	SI 		NO	
Visualizzazione e memorizzazione volume e/o dosi erogate;	SI 		NO	
Consentire la somministrazione indipendente dalla posizione della pompa;	SI 		NO	
Dotata di morsetto per connessione a stativi (aste portaflebo, barre DIN, preferibilmente sedia rotelle);	SI 		NO	
Grado di protezione almeno IPX2;	SI 		NO	
Borsa o marsupio per pazienti deambulanti in materiale ignifugo, impermeabile e facilmente sanificabile;	SI 		NO	
Display con visualizzazione del volume infuso e della velocità di infusione con indicazioni sul display in italiano;	SI 		NO	
Display ad alta visibilità in tutte le condizioni di illuminazione;	SI 		NO	
Alimentazione sia a rete che a batteria con autonomia di almeno 4 ore (condizioni di calcolo: velocità di infusione di 25ml/h), con allarme batteria in esaurimento	SI 		NO	
Visualizzazione stato di carica della batteria (autonomia residua).	SI 		NO	




































CONSUMABILI	Riferimento 4.2: Set con prolunga PCA con valvola antireflusso,  perforatore non ventilato e valvola antisifone in confezione monuso sterile	Riferimento 4.3: Set con prolunga PCEA con valvola antireflusso,  perforatore non ventilato e valvola antisifone in confezione monuso sterile
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Compatibili con il modello di pompa offerto;	SI 		NO	
Devono presentare un codice colore che identifichi la via di somministrazione differenziata venosa e intratecale;	SI 		NO	
In confezione sterile, monouso, privi di ftalati;	SI 		NO	
Perforatore con possibilità di utilizzo sia con flaconi che con sacche;	SI 		NO	
Dotati di sistema di blocco (clamp/roller/rubinetto o altro);	SI 		NO	
Lunghezza utile (da uscita pompa a luer lock distale) almeno 150 cm;	SI 		NO	
Connettore terminale luer lock dotato di cappuccio di protezione;	SI 		NO	
Fabbricati con materiale di grado medicale, chimicamente stabili, flessibili e resistenti alla trazione	SI 		NO	
Latex – free;	SI 		NO	
Tubolari trasparenti, anti-inginocchiamento e con ridotto effetto “memoria” per evitare l’interruzione accidentale del flusso;	SI 		NO	
Confezionati singolarmente, con sistema di apertura pratico e volto a garantire la sterilità (es: peel-open o similari), in involucro ermetico trasparente almeno da un lato e riportante tutti i dati previsti dalla normativa vigente in etichette/stampe ben visibili;	SI 		NO	

































[bookmark: _heading=h.q9gpi4v3zul3]Sezione B - Criteri Migliorativi LOTTO 4


CRITERIO DI VALUTAZIONE	N. 	DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE	TIPO D/T/Q	VALORE	Riferimento Offerta Tecnica	(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
CARATTERISTICHE POMPA				1	Caratteristiche fisiche della pompa volumetrica per infusione di terapie standard:	La Commissione giudicatrice valuterà:	la struttura complessiva della pompa in termini di ergonomia, qualità costruttiva e facilità di utilizzo;	le dimensioni e il peso: in termini di ingombro, maneggevolezza e trasportabilità l'ingombro della pompa e l'ampiezza display. 	display: in termini di ampiezza, leggibilità ed intuitività	Il punteggio sarà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda, relazione tecnica presentata e tramite prova in vitro (qualora eventualmente richiesta dalla commissione), privilegiando i dispositivi che dimostrano un equilibrio ottimale tra compattezza, leggerezza, robustezza strutturale e qualità del display.	D	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		2	Presenza di Allarmi acustici e/o visivi con errore esplicitato, che non utilizzano codici di codifica. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.	Presenza della caratteristica = 4 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		3	Resistenza all'acqua: l’operatore economico deve indicare la resistenza all’acqua del dispositivo espressa in IPX.riscontrabile nella scheda tecnica.  La Commissione valuterà il parametro secondo la seguente formula: verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta l'IPX più alto. I restanti punteggi verranno calcolati secondo la seguente formula: V(a)i= Vi/Vmax	Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		4	Maggior numero di allarmi. Il punteggio verrà attribuito con riferimento al numero degli allarmi presenti riscontrabile nella scheda tecnica.	Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all’offerta che presenta il numero maggiore di allarmi.	I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax	Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		5	Maggior numero dei livelli di occlusione programmabili. Il punteggio verrà attribuito con riferimento alla maggiore presenza di livelli di occlusione programmabili riscontrabile nella scheda tecnica.. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta da scheda tecnica il numero di livelli di occlusione più alto. I restanti punteggi verranno calcolati secondo la seguente formula: V(a)i= Vi/Vmax	Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		6	Presenza di Blocco tastiera attivabile/disattivabile, per evitare manipolazioni accidentali. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.	Presenza della caratteristica = 7 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		7	Sanificazione: possibilità di utilizzare prodotti non dedicati. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.	Presenza della caratteristica = 6 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		8	Presenza di sistema di protezione della sacca (es. lock box) atto ad impedire eventuali manomissioni del contenitore farmaco. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.	Presenza della caratteristica = 7 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		9	Presenza di libreria farmaci. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.	Presenza della caratteristica = 6 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	Descrivere nella Relazione Tecnico Descrittiva e/o Scheda tecnica	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CONSUMABILI 		10	Disponibilità di deflussore dedicato per infusione da siringa. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.	Presenza della caratteristica = 2 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti"	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
	11	In relazione ai consumabili, sostenibilità ambientale  degli imballaggi secondari e da trasporto	-Livello A : Imballaggi con ≥85% in peso di materiale riciclato e classe A o B di riciclabilità secondo i criteri dell’Allegato II del Reg. UE 2025/40.   (Punti 2);	- Livello B:  Imballaggi con 60–84% di materiale riciclato in peso e classe C di riciclabilità.  (Punti 1);	-Livello C:  Imballaggi con <60% di materiale riciclato e/o non conformi alle classi minime di riciclabilità. (Punti 0).	Le classi di riciclabilità A, B, C sono definite nell’art. 6 e nell’Allegato II del Reg. UE 2025/40.  La percentuale deve essere dichiarata in scheda tecnica, deve essere fornita evidenza documentale da parte del produttore o fornitore (es. certificazioni, dichiarazioni di conformità, audit LCA). Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito in tutti i consumabili richiesti dall’Allegato A “ Tabella elenco lotti e fabbisogni riscontrabile nella scheda tecnica.	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
SERVIZIO 	12	Formazione del personale e assistenza post-vendita: disponibilità di piattaforma e-learning per supporto continuo alla formazione con rilascio di certificazione . Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, dettagliata in apposita relazione tecnica.	Presenza della caratteristica = 6 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
	13	Assistenza tecnica	La Commissione valuterà le modalità di erogazione del servizio: i tempi di intervento, numero di tecnici sul territorio, l’eventuale presenza di assistenza on-line, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara.Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, dettagliata in apposita relazione tecnica.		D	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CERTIFICAZIONI	14	Procedura di gestione ambientale.	Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 1  punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000.	Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018).	In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio	(zero)	Presenza della caratteristica = 1 pt	Assenza della caratteristica = 0 pt	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
	15	Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni.	La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari 1 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale	resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).	Presenza della caratteristica = 1 pt	Assenza della caratteristica = 0 pt	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
	16	Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente.	La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari 1 punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale	resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).	Il punteggio sarà attribuito come segue:	- Sì: 1 pt	- No: 0 pt	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
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[bookmark: _heading=h.8vft9645uepz]LOTTO N. 5 - POMPE PER NUTRIZIONE ENTERALE 
Il lotto comprende la fornitura di pompe per nutrizione enterale,  i relativi deflussori ed i contenitori per somministrazione diete enterali. 


Sezione A - Criteri Minimi



Riferimento 5.1: POMPE PER NUTRIZIONE ENTERALE
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
pompe per infusione enterale di diete per sonda;	SI 		NO	
display in italiano ben leggibile che riporti i parametri fondamentali e la quantità infusa	SI 		NO	
programmazione della velocità di infusione da 1 a 500 ml/h e possibilità di ampio range di impostazione (da 1 a 1500 ml/h);	SI 		NO	
precisione volumetrica ± 10%;	SI 		NO	
alimentazione a rete e a batteria che garantisca un'autonomia non inferiore a 3 ore (passaggio automatico da un tipo di alimentazione all'altra senza necessità di riprogrammare l'apparecchiatura).	SI 		NO	
Batterie ricaricabili e indicazione della carica residua;	SI 		NO	
autotest iniziale per la verifica del corretto funzionamento della pompa;	SI 		NO	
dotazione minima di allarmi visivi e sonori con la specificazione di ognuno di essi a video in formato testo e in lingua italiana;	SI 		NO	
sistema di fissaggio a stativo e/o a barra;	SI 		NO	
completa protezione da infiltrazione compresa la pulsantiera, di facile pulizia e disinfezione;	SI 		NO	
sistema di disocclusione;	SI 		NO	



































CONSUMABILI :	Riferimento 5.2: Deflussore per nutrizione enterale per pompa
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
essere costituito da materiali idonei al deflusso delle soluzioni per nutrizione enterale;	SI 		NO	
presentare un raccordo laterale per l'eventuale aggiunta di liquidi;	SI 		NO	
avere una lunghezza non inferiore a 200 cm;	SI 		NO	
Avere estremità prossimale compatibile con tutte le confezioni di miscele in commercio, ovvero che consenta di collegare tutti i tipi di sacche preriempite e tutti i tipi di flaconi (in plastica o vetro) sia a collo largo che a collo stretto, nonché tutti i contenitori vuoti rigidi o semirigidi. Deve possedere quindi un raccordo a spike ENPlus e un connettore ad avvitamento per flaconi con diametro del collo di 40mm e 27mm.	SI 		NO	
con bypass ad Y compatibile con siringhe ENFit, protetto da cappuccio di chiusura.	SI 		NO	
Avere estremità distale dotata di raccordo ENFitTM che è il nuovo standard internazionale per i dispositivi per nutrizione enterale, definito dalla Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA) in accordo con la norma ISO 80369-3.	SI 		NO	











CONSUMABILI :	Riferimento 5.3:  Contenitori per somministrazione di diete enterali
CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA		CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO )	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA  (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
Dispositivi in materiali idonei al contenimento delle soluzioni per nutrizione enterale, flessibili e graduati. Le sacche dovranno possedere una imboccatura di dimensioni tali da consentirne un facile riempimento ed un dispositivo per l'aggancio.  La sacca deve essere collegabile e/o preconnessa al deflussore per nutripompa. Capacità tra 1.000 e 2.000 ml.	SI 		NO	

























[bookmark: _heading=h.q9gpi4v3zul3]Sezione B - Criteri Migliorativi LOTTO 5


CRITERIO DI VALUTAZIONE	N. 	DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE	TIPO D/T/Q	VALORE	Riferimento Offerta Tecnica	(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
CARATTERISTICHE POMPA				1	Caratteristiche fisiche della pompa volumetrica per infusione di terapie standard:	La Commissione giudicatrice valuterà:	la struttura complessiva della pompa in termini di ergonomia, qualità costruttiva e facilità di utilizzo;	le dimensioni e il peso: in termini di ingombro, maneggevolezza e trasportabilità l'ingombro della pompa e l'ampiezza display. 	display: in termini di ampiezza, leggibilità ed intuitività	Il punteggio sarà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda, relazione tecnica presentata e tramite prova in vitro (qualora eventualmente richiesta dalla commissione), privilegiando i dispositivi che dimostrano un equilibrio ottimale tra compattezza, leggerezza, robustezza strutturale e qualità del display.	D	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		2	Presenza di Allarmi acustici e/o visivi con errore esplicitato, che non utilizzano codici di codifica. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.	Presenza della caratteristica = 6 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		3	Maggior numero degli allarmi. Il punteggio verrà attribuito con riferimento al numero degli allarmi presenti riscontrabile nella scheda tecnica.	Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all’offerta che presenta il numero maggiore di allarmi.	I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax	Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		4	Resistenza all'acqua: l’operatore economico deve indicare la resistenza all’acqua del dispositivo espressa in IPX riscontrabile nella scheda tecnica . La Commissione valuterà il parametro secondo la seguente formula: verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta l'IPX più alto. I restanti punteggi verranno calcolati secondo la seguente formula: V(a)i= Vi/Vmax	Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		5	Maggior numero di livelli di occlusione programmabili. Il punteggio verrà attribuito con riferimento alla maggiore presenza di livelli di occlusione programmabili riscontrabile nella scheda tecnica. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta da scheda tecnica il numero di livelli di occlusione più alto. I restanti punteggi verranno calcolati secondo la seguente formula: V(a)i= Vi/Vmax	Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		6	Presenza di Blocco tastiera attivabile/disattivabile, per evitare manipolazioni accidentali. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.	Presenza della caratteristica = 6 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		7	Sanificazione: possibilità di utilizzare prodotti non dedicati. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.	Presenza della caratteristica = 6 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		8	Presenza di accessori per trasporto: zainetto e relativi consumabili. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.	Presenza della caratteristica = 8 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CARATTERISTICHE POMPA		9	Possibilità di utilizzo in ambito pediatrico: somministrazione a bolo con volume programmabile da 1-500ml . Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.	Presenza della caratteristica = 7 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	Descrivere nella Relazione Tecnico Descrittiva e/o Scheda tecnica	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CONSUMABILI 	10	In relazione ai consumabili, sostenibilità ambientale  degli imballaggi secondari e da trasporto	-Livello A : Imballaggi con ≥85% in peso di materiale riciclato e classe A o B di riciclabilità secondo i criteri dell’Allegato II del Reg. UE 2025/40.   (Punti 2);	- Livello B:  Imballaggi con 60–84% di materiale riciclato in peso e classe C di riciclabilità.  (Punti 1);	-Livello C:  Imballaggi con <60% di materiale riciclato e/o non conformi alle classi minime di riciclabilità. (Punti 0).	Le classi di riciclabilità A, B, C sono definite nell’art. 6 e nell’Allegato II del Reg. UE 2025/40.  La percentuale deve essere dichiarata in scheda tecnica, deve essere fornita evidenza documentale da parte del produttore o fornitore (es. certificazioni, dichiarazioni di conformità, audit LCA). Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito in tutti i consumabili richiesti dall’Allegato A “ Tabella elenco lotti e fabbisogni riscontrabile nella scheda tecnica	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
SERVIZIO	11	Formazione del personale e assistenza post-vendita: disponibilità di piattaforma e-learning per supporto continuo alla formazione con rilascio di certificazione Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.	Presenza della caratteristica = 6 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
	12	Assistenza tecnica	La Commissione valuterà le modalità di erogazione del servizio: i tempi di intervento, numero di tecnici sul territorio, l’eventuale presenza di assistenza on-line, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico di gara.	D	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CERTIFICAZIONI	13	Procedura di gestione ambientale.	Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 1  punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000.	Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018).	In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio	(zero)	Presenza della caratteristica = 1 pt	Assenza della caratteristica = 0 pt	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
	14	Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni.	La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari 1 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale	resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).	Presenza della caratteristica = 1 pt	Assenza della caratteristica = 0 pt	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
	15	Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente.	La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari 1 punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale	resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).	Il punteggio sarà attribuito come segue:	- Sì: 1 pt	- No: 0 pt	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
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