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	Gara comunitaria centralizzata finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di pacemaker e defibrillatori occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio
Allegato 5 - Schema di Offerta Tecnica




 Allegato 5 - MODELLO OFFERTA TECNICA
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[bookmark: _heading=h.cwzebfg6q1op]PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, SUDDIVISA IN 6 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI CON TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA”, OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA
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Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________________________________, Codice fiscale _____________________________________________, nato a _______________________________________________ (provincia), il ______ gg/mm/aaaa ______ nella sua qualifica di: 
□ Legale Rappresentante 
□ Institore 
□ Procuratore[footnoteRef:0] (giusta procura n° ___________________________ del __________________________ rilasciata da __________________________ avente validità fino al __________________________, che si allega alla presente dichiarazione ai fini della validità della domanda di partecipazione) [0:  Il concorrente allega in tal caso copia conforme all’originale della procura del soggetto firmatario oppure - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - allega la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura
] 


dell’Impresa/Operatore Economico (ragione sociale) _______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ,
con sede legale in (indirizzo: via, civico, CAP, località e prov.) _________________________________________,
con Partita IVA/Codice Fiscale _________________________________________,


DICHIARA
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sotto la propria responsabilità che il dispositivo offerto è conforme ai requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico e alle caratteristiche migliorative di seguito indicate




[image: ]
[bookmark: _heading=h.nh7mxdazv6m]
NOTE PER LA COMPILAZIONE
Il Concorrente dovrà compilare, per ciascun lotto al quale intende partecipare, la sezione “A” relativa alla dichiarazione di conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche e ai criteri minimi previsti dal Capitolato Tecnico di gara e per i lotti aggiudicati al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la sezione “B” relativa alla verifica del soddisfacimento dei criteri migliorativi per l’attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi, nelle modalità di seguito riportate.
Il concorrente dovrà indicare:
· nella sezione “A”
· nel campo “Sì/No” in corrispondenza della specifica tecnica e/o criterio minimo richiesto,
· nel campo “Rif. Offerta Tecnica” il riferimento puntuale al documento dell’Offerta nel quale è possibile riscontrare il possesso del requisito, precisando la denominazione del documento, il paragrafo e la pagina di riferimento.
· nella sezione “B”
· nel campo “Valore” il soddisfacimento del criterio e/o il valore offerto per l’attribuzione del relativo punteggio; 
· nel campo “Rif. Offerta Tecnica” il riferimento puntuale al documento dell’Offerta nel quale è possibile riscontrare il possesso del requisito, precisando la denominazione del documento, il paragrafo e la pagina di riferimento.
La documentazione deve essere nominata senza sigle, abbreviazioni o numeri e deve corrispondere esclusivamente con la documentazione richiesta nel disciplinare di gara.


   LOTTO 1:  SISTEMA FISSO E PORTATILE A PRESSIONE NEGATIVA STANDARD 

Sezione A - Criteri Minimi


	CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA
(aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime)
	CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 
(Indicare SI/NO e/0 indicare misure…)
	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA
(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)



	Caratteristiche tecniche dell’unità terapeutica

	
Pompa di aspirazione a funzionamento sia continuo che intermittente
	· SI 	
· NO
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	
Pressione compresa tra -25 e -175 mmHg
	· SI 	
· NO
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	In grado di erogare, tramite un’unica unità terapeutica, pressione negativa anche su più ferite (vicine o lontane tra loro), garantendo una distribuzione omogenea della pressione
	· SI 	
· NO
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	Sistema dotato di allarmi acustici e visivi per la sicurezza del paziente e dell'operatore, in particolare devono essere previsti almeno i seguenti allarmi: 
- contenitore fluidi pieno 
- pressione di esercizio diversa dalla pressione impostata 
- perdite di vuoto 
- batteria guasta o scarica 
- ostruzione dei tubi
	· SI 	
· NO
	

Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	Dotato di display per la visualizzazione dei parametri impostati (almeno: valori di pressione esercitata, tipo di funzionalità in corso intermittente/continua, batteria residua);
	· SI 	
· NO
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	Funzione “blocca tasti” per impedire l’accesso accidentale alle impostazioni di terapia;
	· SI 	
· NO
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	Possibilità di alimentazione sia tramite corrente elettrica che a batteria (sistema portatile: autonomia minima 10 ore con terapia standard a -125 mmHg; sistema fisso: autonomia minima 4 ore con terapia standard a -125 mmHg),
	· SI 	
· NO
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	Corredata di tutto quanto necessario per il completo, corretto, sicuro utilizzo e per il trasporto;
	· SI 	
· NO
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	Caratteristiche tecniche del materiale di consumo

	Dispositivo di riempimento della ferita deve essere disponibile a scelta del richiedente in schiuma di poliuretano e/o in garza antimicrobica e antiaderente
	· SI 	
· NO
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	Contenitore di raccolta fluidi monouso di almeno 200cc, graduato, dotato di sistema di contenimento degli odori e di solidificazione dei fluidi, trasparente per ispezione fluidi, sigillato, con verifica del sistema di ancoraggio e comprensivo di tutti gli eventuali accessori necessari per il raccordo
	· SI 	
· NO
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	Sistema di drenaggio dotato di meccanismo che garantisca una distribuzione omogenea dell'aspirazione sul letto della ferita. Il sistema di drenaggio garantisce una pressione costante sul letto della ferita mentre la trama della medicazione distribuisce omogeneamente la pressione sulla superficie di contatto. L’aspirazione permette il richiamo dei fluidi corporei attraverso la tramatura delle medicazioni
	· SI 	
· NO
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	Sistema di drenaggio e raccolta con tubi, dotati di dispositivo di sicurezza tipo luer lock o equivalente in grado di evitare il distacco accidentale del drenaggio e di facile utilizzo - Compresi (se richiesti) connettori a Y per il trattamento contemporaneo di più lesioni sullo stesso paziente.
	· SI 	
· NO
	
Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	Pellicola adesiva trasparente per sigillare la zona di applicazione;
	· SI 	
· NO
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	Le medicazioni, i drenaggi devono essere sterili e latex free;
	· SI 	
· NO
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
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	N.
	CRITERIO DI VALUTAZIONE
	DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE
	TIPO D/T/Q
	VALORE
	Riferimento Offerta Tecnica
(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)

	
1
		
	Caratteristiche tecniche dell’unità

	Gestione della macchina:
facilità di impostazione dei valori di pressione, semplicità di passaggio da terapia continua ad intermittente, rapidità di accesso ai comandi ed alle informazioni 


	D
		
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	2
		
	Caratteristiche tecniche dell’unità

	Ergonomicità:
minor peso e ingombro rilevabile dalla scheda tecnica. 
Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1
all’offerta che presenta il valore minore espresso in chili e centimetri.
I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la
seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax

	Q
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	3
	
	Analisi di performance::
possibilità di valutare lo stato di salute della macchina.
Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza
del requisito, riscontrabile nella documentazione
allegata.
Presenza della caratteristica = 5 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti

	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	4
	
	Informazioni terapia:
facilità di interpretazione e di risoluzione dei principali allarmi, informazioni sulla terapia in corso e sullo storico terapia.
	D
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	5
	













Caratteristiche funzionali del materiale monouso
	Kit di medicazione:
ampiezza della disponibilità di gamma di misure  e delle tipologie di kit schiuma/garza.
Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1
all’offerta che presenta il numero maggiore di disponibilità di tipologie e misure.
I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la
seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax

	Q
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	6
	
	Drenaggio: presenza di drenaggio antidecubito.
Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.
Presenza della caratteristica = 3 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	7
	
	Drenaggio: presenza di drenaggio antischiacciamento.
Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata;
Presenza della caratteristica = 3 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	8
	
	Canister:
maggior disponibilità di misure diverse.
La commissione attribuirà il coefficiente V(a)=1 al concorrente che offre la maggiore gamma di misure espresse in ML.
I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la
seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax

	Q
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	9
	
	Canister:
dotato di filtro antiodore e antibatterico incorporato, eliminabile al cambio del canister.
Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza
del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.
Presenza della caratteristica = 5 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti

	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	10
	
	Pellicole:
pellicole di adesione con ben specificate le fasi di rimozione e di inserimento della pellicola stessa.
Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza
del requisito, riscontrabile nella documentazione
allegata.
Presenza della caratteristica = 5 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti

	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	11
	
Assistenza tecnica
	Tempistiche e modalità di assistenza tecnica (ordinaria, straordinaria e con ripristino) in modo che sia garantita la continuità dell’attività assistenziale: piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente di come viene garantita la presenza presso l’Ente. Sarà valutata in modo discrezionale.
	D
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	12
	
	Disponibilità di personale per il supporto tecnico/clinico e formazione (Caratteristiche del programma formativo: pertinenza degli argomenti, numero delle sessioni, competenze – da documentare in offerta – dei formatori, tipologie di erogazione della formazione ecc.). Piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente di come viene garantita la presenza presso l’Ente. Sarà valutata in modo discrezionale.
	D
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	13
	GREEN
	Autonomia batteria:
elemento che riduce il consumo energetico complessivo e l’impatto ambientale connesso alla produzione e allo smaltimento delle batterie.
Maggior durata della batteria rilevabile dalla scheda tecnica in modalità continua a -125 mmHg.
Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all’offerta che presenta il valore maggiore espresso in
ore.
I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la
seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax
	Q
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CERTIFICAZIONI 

	14
	Certificazioni
	Procedura di gestione ambientale.
Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 1 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000.
Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018).
In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio
(zero)
Presenza della caratteristica = 1 punto
Assenza della caratteristica = 0 punti
Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.
Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:
Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	15
	Certificazioni
	Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni.
La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari_1_ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale
resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).
Presenza della caratteristica = 1 PT
Assenza della caratteristica = 0 PT
Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.
Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:
Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	16
	Certificazioni
	Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente.
La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale
resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).
Il punteggio sarà attribuito come segue:
- Sì: 1 pt
- No: 0 pt
Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.
Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:
Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro





 LOTTO 2:  SISTEMA A PRESSIONE NEGATIVA PER ADDOME APERTO

Sezione A - Criteri Minimi


CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA	(aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime)	CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO e/0 indicare misure…)	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA	(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)		
Caratteristiche tecniche dell’unità terapeutica
	Pompa di aspirazione con funzionamento sia continuo che intermittente o dinamico	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Sistema dotato di allarmi acustici e visivi per la sicurezza del paziente e dell'operatore, in particolare devono essere previsti almeno i seguenti allarmi: 	contenitore fluidi pieno 	pressione di esercizio diversa dalla pressione impostata 	perdite di vuoto	batteria guasta o scarica 	ostruzione dei tubi	SI 		NO		Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Dotato di display per la visualizzazione dei parametri impostati (almeno: valori di pressione esercitata, tipo di funzionalità in corso intermittente/continua, batteria residua);	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Possibilità di alimentazione elettrica sia da rete che a batteria con autonomia minima o uguale  a 6 ore	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Corredata di tutto quanto necessario per il completo, corretto e sicuro utilizzo e trasporto	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Caratteristiche tecniche del materiale di consumo
Dotato di contenitore di raccolta fluidi, graduato, monouso di varie dimensioni, con capacità del contenitore minima 300 ml, dotato di sistema di contenimento degli odori e di solidificazione dei fluidi, trasparente per ispezione fluidi, sigillato, con verifica del sistema di ancoraggio e comprensivo di tutti gli eventuali accessori necessari per il raccordo	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Sistema di drenaggio dotato di meccanismo che garantisca una distribuzione omogenea dell'aspirazione su tutto il comparto addominale; Il sistema di drenaggio garantisce una pressione costante sul letto della ferita mentre la trama della medicazione distribuisce omogeneamente la pressione sulla superficie di contatto. L’aspirazione permette il richiamo dei fluidi corporei attraverso la tramatura delle medicazioni. Nella medicazione addominale la superficie a contatto con le viscere garantisce la totale aspirazione dei fluidi e la schiuma la distribuzione della pressione	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Sistema di drenaggio e raccolta, con tubi dotati di dispositivo di sicurezza tipo luer lock o equivalente in grado di evitare il distacco accidentale del drenaggio e di facile utilizzo	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Kit di riempimento della ferita in schiuma di poliuretano completo di dispositivo di protezione dei visceri con medicazione non aderente e in materiale biocompatibile;	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Pellicola adesiva trasparente per sigillare la zona di applicazione	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Le medicazioni e i drenaggi devono essere sterili e latex free;	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
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N.
	CRITERIO DI VALUTAZIONE
	DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE
	TIPO D/T/Q
	VALORE
	Riferimento Offerta Tecnica
(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)

	
1
		
	

Caratteristiche tecniche dell’unità

	Gestione della macchina:
facilità di impostazione dei valori di pressione, rapidità di accesso ai comandi ed alle informazioni 
	D
		
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	2
		
	
	Ergonomicità:
minor peso e ingombro rilevabile dalla scheda tecnica. 
Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1
all’offerta che presenta il valore minore espresso in chili e centimetri.
I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la
seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax

	Q
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	3
	
	Analisi di performance:
possibilità di valutare lo stato di salute della macchina.
Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza
del requisito, riscontrabile nella documentazione
allegata.
Presenza della caratteristica = 5 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti

	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	4
	
	Informazioni terapia:
facilità di interpretazione e di risoluzione dei principali allarmi, informazioni sulla terapia in corso e sullo storico terapia.
	D
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	5
	













Caratteristiche funzionali del materiale monouso
	Kit di medicazione:
presenza di apposita medicazione adatta ai grandi addomi.
Presenza della caratteristica = 10 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	6
	
	Drenaggio: presenza di drenaggio antidecubito.
Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.
Presenza della caratteristica = 3 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	7
	
	Drenaggio: presenza di drenaggio antischiacciamento.
Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata;
Presenza della caratteristica = 3 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	8
	
	Canister:
maggior disponibilità di misure diverse.
La commissione attribuirà il coefficiente V(a)=1 al concorrente che offre la maggiore gamma di misure espresse in ML.
I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la
seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax

	Q
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	9
	
	Canister:
dotato di filtro antiodore e antibatterico incorporato, eliminabile al cambio del canister.
Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza
del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.
Presenza della caratteristica = 5 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti

	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	10
	
	Pellicole:
pellicole di adesione con ben specificate le fasi di rimozione e di inserimento della pellicola stessa.
Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza
del requisito, riscontrabile nella documentazione
allegata.
Presenza della caratteristica = 5 punti
Assenza della caratteristica = 0 punti

	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	11
	Assistenza tecnica
	Tempistiche e modalità di assistenza tecnica (ordinaria, straordinaria e con ripristino) in modo che sia garantita la continuità dell’attività assistenziale: piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente di come viene garantita la presenza presso l’Ente. Sarà valutata in modo discrezionale.
	D
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	12
	
	Disponibilità di personale per il supporto tecnico/clinico, formazione e addestramento (Caratteristiche del programma formativo: pertinenza degli argomenti, numero delle sessioni, competenze – da documentare in offerta – dei formatori, tipologie di erogazione della formazione ecc.). Piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente di come viene garantita la presenza presso l’Ente. Sarà valutata in modo discrezionale.
	D
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	13
	GREEN
	Autonomia batteria:
elemento che riduce il consumo energetico complessivo e l’impatto ambientale connesso alla produzione e allo smaltimento delle batterie.
Maggior durata della batteria rilevabile dalla scheda tecnica in modalità continua a -125 mmHg.
Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all’offerta che presenta il valore maggiore espresso in
ore.
I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la
seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax
	Q
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	CERTIFICAZIONI 

	14
	Certificazioni
	Procedura di gestione ambientale.
Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 1 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000.
Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018).
In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio
(zero)
Presenza della caratteristica = 1 punto
Assenza della caratteristica = 0 punti
Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.
Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:
Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	15
	Certificazioni
	Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni.
La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari_1_ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale
resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).
Presenza della caratteristica = 1 PT
Assenza della caratteristica = 0 PT
Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.
Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:
Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro

	16
	Certificazioni
	Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente.
La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale
resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).
Il punteggio sarà attribuito come segue:
- Sì: 1 pt
- No: 0 pt
Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.
Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:
Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]
	T
	· SI 	
· NO
Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata
	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro



 LOTTO 3:  SISTEMA A PRESSIONE NEGATIVA CON INSTILLAZIONE/LAVAGGIO

Sezione A - Criteri Minimi


CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA	(aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime)	CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO e/0 indicare misure…)	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA	(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)		
Caratteristiche tecniche dell’unità terapeutica
Pompa di aspirazione a funzionamento sia continuo che intermittente, che permetta l’instaurarsi di una pressione compresa tra -25 e -175 mmHg, dotata di meccanismo integrato per l’instillazione di soluzione fisiologica, farmaci e soluzioni antisettiche ed in grado di erogare contemporaneamente tramite un’unica unità terapeutica, pressione negativa su più ferite (vicine o lontane tra loro), garantendo una distribuzione omogenea della pressione;	SI 		NO		Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Possibilità di programmare la funzione di instillazione dei liquidi, con regolazione dei volumi  di instillazione e dei tempi di erogazione, ovvero tempo di posa del liquido instillato sul letto della ferita;	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Sistema dotato di allarmi acustici e visivi per la sicurezza del paziente e dell'operatore, in particolare devono essere previsti almeno i seguenti allarmi: 	contenitore fluidi pieno 	pressione di esercizio diversa dalla pressione impostata 	perdite di vuoto	batteria guasta o scarica 	ostruzione dei tubi	SI 		NO		Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Dotato di display per la visualizzazione dei parametri impostati (almeno: valori di pressione esercitata, tipo di funzionalità in corso intermittente/continua, batteria residua, instillazione);	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Funzione “blocca tasti” per impedire l’accesso accidentale alle impostazioni di terapia;	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Possibilità di alimentazione sia tramite corrente elettrica che a batteria (nel caso di batteria è richiesta un’autonomia di almeno o superiore a 6 ore con terapia standard a -125 mmHg);	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Corredata di tutto quanto necessario per il completo, corretto e sicuro utilizzo.	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Caratteristiche tecniche del materiale di consumo
Contenitore di raccolta fluidi monouso di almeno 200 cc, graduato, trasparente per ispezione fluidi, sigillato, con verifica del sistema di ancoraggio e comprensivo di tutti gli eventuali accessori necessari per il raccordo e dotato di sistema di contenimento degli odori e di solidificazione dei fluidi, per ispezione fluidi;	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Dispositivo di riempimento della ferita deve essere disponibile a scelta del richiedente in schiuma di poliuretano tra le varie dimensioni e forme	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Sistema di drenaggio dotato di meccanismo che garantisca una distribuzione omogenea dell'aspirazione sul letto della ferita	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontSro
Sistema di drenaggio e raccolta con tubi dotati di dispositivo di sicurezza tipo luer lock o equivalente in grado di evitare il distacco accidentale del drenaggio e di facile utilizzo - Compresi (se richiesti) connettori a Y per il trattamento contemporaneo di più lesioni sullo stesso paziente	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Pellicola adesiva trasparente per sigillare la zona di applicazione (completa, se necessario, di accessori che garantiscono maggiore sigillazione in regioni anatomiche con conformazione particolare)	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Set per instillazione di liquidi, corredato di tutto quanto necessario per il completo, corretto e sicuro utilizzo;	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Le medicazioni, i tubi di raccordo devono essere sterili e latex free;	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
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N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE	TIPO D/T/Q	VALORE	Riferimento Offerta Tecnica	(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
	1						Caratteristiche tecniche dell’unità		Gestione della macchina:	facilità di impostazione dei valori di pressione, rapidità di accesso ai comandi ed alle informazioni 	D				SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
2					Ergonomicità:	minor peso e ingombro rilevabile dalla scheda tecnica. 	Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1	all’offerta che presenta il valore minore espresso in chili e centimetri.	I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la	seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax		Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
3		Analisi di performance:	possibilità di valutare lo stato di salute della macchina.	Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza	del requisito, riscontrabile nella documentazione	allegata.	Presenza della caratteristica = 5 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti		T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
4		Informazioni terapia:	facilità di interpretazione e di risoluzione dei principali allarmi, informazioni sulla terapia in corso e sullo storico terapia.	D	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
5															Caratteristiche funzionali del materiale monouso	Kit di medicazione:	ampiezza della disponibilità di gamma di misure  e tipologie.	Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1	all’offerta che presenta il numero maggiore di disponibilità di tipologie di misure.	I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la	seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax		Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
6		Drenaggio: presenza di drenaggio antidecubito.	Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.	Presenza della caratteristica = 3 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
7		Drenaggio: presenza di drenaggio antischiacciamento.	Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata;	Presenza della caratteristica = 3 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
8		Canister:	maggior disponibilità di misure diverse.	La commissione attribuirà il coefficiente V(a)=1 al concorrente che offre la maggiore gamma di misure espresse in ML.	I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la	seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax		Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
9		Drenaggi:	maggior numero di liquidi compatibili.	La commissione attribuirà il coefficiente V(a)=1 al concorrente che offre il numero maggiore di liquidi compatibili.	I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la	seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax			Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
10		Pellicole:	pellicole di adesione con ben specificate le fasi di rimozione e di inserimento della pellicola stessa.	Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza	del requisito, riscontrabile nella documentazione	allegata.	Presenza della caratteristica = 5 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti		T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
11		Assistenza tecnica	Tempistiche e modalità di assistenza tecnica (ordinaria, straordinaria e con ripristino) in modo che sia garantita la continuità dell’attività assistenziale: piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente di come viene garantita la presenza presso l’Ente. Sarà valutata in modo discrezionale.	D	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
12		Disponibilità di personale per il supporto tecnico/clinico, formazione e addestramento (Caratteristiche del programma formativo: pertinenza degli argomenti, numero delle sessioni, competenze – da documentare in offerta – dei formatori, tipologie di erogazione della formazione ecc.). Piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente di come viene garantita la presenza presso l’Ente. Sarà valutata in modo discrezionale.	D	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
13	GREEN	Autonomia batteria:	elemento che riduce il consumo energetico complessivo e l’impatto ambientale connesso alla produzione e allo smaltimento delle batterie.	Maggior durata della batteria rilevabile dalla scheda tecnica in modalità continua a -125 mmHg.	Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all’offerta che presenta il valore maggiore espresso in	ore.	I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la	seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax	Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CERTIFICAZIONI 
14	Certificazioni	Procedura di gestione ambientale.	Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 1 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000.	Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018).	In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio	(zero)	Presenza della caratteristica = 1 punto	Assenza della caratteristica = 0 punti	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
15	Certificazioni	Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni.	La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari_1_ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale	resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).	Presenza della caratteristica = 1 PT	Assenza della caratteristica = 0 PT	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
16	Certificazioni	Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente.	La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale	resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).	Il punteggio sarà attribuito come segue:	- Sì: 1 pt	- No: 0 pt	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro


 LOTTO 4:  SISTEMA MONOUSO PER LA TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA PER PREVENZIONE, DURATA MINIMA 7 GIORNI

Sezione A - Criteri Minimi


CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA	(aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime)	CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO e/0 indicare misure…)	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA	(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)		
Caratteristiche tecniche dell’unità terapeutica
Sistema di aspirazione a batteria per la pressione negativa che permette l’instaurarsi di una pressione compresa tra -70 mmHg e -125 mmHg	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Dotato di allarmi acustici e/o visivi per la sicurezza del paziente e dell’operatore, in particolare devono essere previsti almeno gli allarmi:	esaurimento batterie	perdita del vuoto	ostruzione tub	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
	Senza Canister	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Durata del sistema non inferiore a 7 giorni comprensivo di almeno due medicazioni	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Tutti i componenti presenti nel kit di medicazione devono essere sterili e latex free	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Conformità
Conformità alla normativa applicabile quale ad esempio normativa tecnica generale e particolare CEI EN 60601-1 "Norme generali per la sicurezza"	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
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N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE	TIPO D/T/Q	VALORE	Riferimento Offerta Tecnica	(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
	1						Caratteristiche tecniche dell’unità motore		Caratteristiche dispositivo:	facilità d’uso, semplicità di interpretazione degli allarmi 		D				SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
2					Ergonomicità:	minor peso e ingombro rilevabile dalla scheda tecnica. 	Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1	all’offerta che presenta il valore minore espresso in chili e centimetri.	I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la	seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax		Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
3		Gestione del dispositivo:	semplicità di controllo della terapia erogata per il paziente e per l’operatore, assenza o minima necessità di interazione con il dispositivo per il paziente.	Piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente. 			D	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
4		Sterilità:	corpo macchina, batterie e accessori confezionati in maniera sterile.	Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza	del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.	Presenza della caratteristica = 8 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti		T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
5															Caratteristiche funzionali del materiale monouso	Kit di medicazione:	maggior numero di medicazioni conformate. 	Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1	all’offerta che presenta il valore maggiore espresso in	numero.	I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la	seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax	Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
6		Kit di medicazione:	maggior numero di misure differenti.	Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1	all’offerta che presenta il valore maggiore espresso in	numero.	I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la	seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax	Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
7		Drenaggio: presenza di drenaggio antidecubito.	Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.	Presenza della caratteristica = 3 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
8		Drenaggio: presenza di drenaggio antischiacciamento.	Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata;	Presenza della caratteristica = 3 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
9		Pellicole:	pellicole di adesione con ben specificate le fasi di rimozione e di inserimento della pellicola stessa.	Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza	del requisito, riscontrabile nella documentazione	allegata.	Presenza della caratteristica = 5 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
10	Assistenza tecnica	Disponibilità di personale per il supporto tecnico/clinico, formazione e addestramento (Caratteristiche del programma formativo: pertinenza degli argomenti, numero delle sessioni, competenze – da documentare in offerta – dei formatori, tipologie di erogazione della formazione ecc.). Piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente di come viene garantita la presenza presso l’Ente. Sarà valutata in modo discrezionale.	D	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
11	GREEN	Confezionamento:	Confezionamento in unico kit comprensivo di unità motore, batterie e due medicazioni.	Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza	del requisito, riscontrabile nella documentazione	allegata	Presenza della caratteristica = 8 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CERTIFICAZIONI 
12	Certificazioni	Procedura di gestione ambientale.	Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 1 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000.	Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018).	In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio	(zero)	Presenza della caratteristica = 1 punto	Assenza della caratteristica = 0 punti	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
13	Certificazioni	Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni.	La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari_1_ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale	resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).	Presenza della caratteristica = 1 PT	Assenza della caratteristica = 0 PT	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
14		Certificazioni	Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente.	La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale	resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).	Il punteggio sarà attribuito come segue:	- Sì: 1 pt	- No: 0 pt	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro



 LOTTO 5:  SISTEMA MONOUSO PER LA TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA PER TRATTAMENTO, DURATA MINIMA 14 GIORNI

Sezione A - Criteri Minimi


CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA	(aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime)	CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO e/0 indicare misure…)	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA	(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)		
Caratteristiche tecniche dell’unità terapeutica
Sistema di aspirazione a batteria per la pressione negativa, di dimensioni, peso e rumorosità contenuti, che permette l’instaurarsi di una pressione fissa compresa tra -80mmHg e -125mmHg;	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Dotato di allarmi acustici e/o visivi per la sicurezza del paziente e dell’operatore, in particolare devono essere previsti almeno gli allarmi:	- esaurimento batterie	- perdita del vuoto	- ostruzione tubi		SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
	Senza Canister	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Durata del sistema non inferiore a 14 giorni comprensivo di almeno due medicazioni	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Tutti i componenti presenti nel kit di medicazione devono essere sterili e latex free	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Conformità
Conformità alla normativa applicabile quale ad esempio normativa tecnica generale e particolare CEI EN 60601-1 "Norme generali per la sicurezza"	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
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N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE	TIPO D/T/Q	VALORE	Riferimento Offerta Tecnica	(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
	1						Caratteristiche tecniche dell’unità motore		Caratteristiche dispositivo:	facilità d’uso, semplicità di interpretazione degli allarmi 		D				SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
2					Ergonomicità:	minor peso e ingombro rilevabile dalla scheda tecnica. 	Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1	all’offerta che presenta il valore minore espresso in chili e centimetri.	I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la	seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax		Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
3		Gestione del dispositivo:	semplicità di controllo della terapia erogata per il paziente e per l’operatore, assenza o minima necessità di interazione con il dispositivo per il paziente.	Piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente. 			D	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
4						Caratteristiche funzionali del materiale monouso	Kit di medicazione:	maggior numero di medicazioni conformate. 	Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1	all’offerta che presenta il valore maggiore espresso in	numero.	I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la	seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax	Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
5		Kit di medicazione:	maggior numero di misure differenti.	Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1	all’offerta che presenta il valore maggiore espresso in	numero.	I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la	seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax	Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
6		Drenaggio: presenza di drenaggio antidecubito.	Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.	Presenza della caratteristica = 4 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
7		Drenaggio: presenza di drenaggio antischiacciamento.	Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata;	Presenza della caratteristica = 4 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
8		Pellicole:	pellicole di adesione con ben specificate le fasi di rimozione e di inserimento della pellicola stessa.	Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza	del requisito, riscontrabile nella documentazione	allegata.	Presenza della caratteristica = 4 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
9	Assistenza tecnica	Disponibilità di personale per il supporto tecnico/clinico, formazione e addestramento (Caratteristiche del programma formativo: pertinenza degli argomenti, numero delle sessioni, competenze – da documentare in offerta – dei formatori, tipologie di erogazione della formazione ecc.). Piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente di come viene garantita la presenza presso l’Ente. Sarà valutata in modo discrezionale.	D	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
10	GREEN	Confezionamento:	Confezionamento in unico kit comprensivo di unità motore, batterie e due medicazioni.	Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza	del requisito, riscontrabile nella documentazione	allegata	Presenza della caratteristica = 8 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CERTIFICAZIONI 
11	Certificazioni	Procedura di gestione ambientale.	Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 1 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000.	Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018).	In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio	(zero)	Presenza della caratteristica = 1 punto	Assenza della caratteristica = 0 punti	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
12	Certificazioni	Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni.	La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari_1_ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale	resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).	Presenza della caratteristica = 1 PT	Assenza della caratteristica = 0 PT	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
13		Certificazioni	Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente.	La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale	resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).	Il punteggio sarà attribuito come segue:	- Sì: 1 pt	- No: 0 pt	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro


 LOTTO 6:  SISTEMA MONOUSO A PRESSIONE NEGATIVA CON CANISTER

Sezione A - Criteri Minimi


CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA	(aggiungere tante righe quante sono le caratteristiche minime)	CONFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 	(Indicare SI/NO e/0 indicare misure…)	RIFERIMENTO DELL’OFFERTA TECNICA	(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)		
Caratteristiche tecniche dell’unità terapeutica
Sistema di aspirazione per la pressione negativa,  che permette l’instaurarsi di una pressione minima, fissa compresa tra -70mmHg e -125mmHg;	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Alimentazione autonoma generica non dipendente dalla rete elettrica o capacità di funzionamento automatico con possibilità di ricarica tramite rete elettrica o batteria;	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Dotato di allarmi acustici e/o visivi per la sicurezza del paziente e dell’operatore, in particolare devono essere previsti almeno gli allarmi:	esaurimento carica	perdita del vuoto	ostruzione dei tubi		SI 		NO		Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
	Con Canister	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Durata del sistema non inferiore a 7 giorni comprensivo di almeno una medicazioni	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Tutti i componenti presenti nel kit di medicazione devono essere sterili e latex free	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
Conformità
Conformità alla normativa applicabile quale ad esempio normativa tecnica generale e particolare CEI EN 60601-1 "Norme generali per la sicurezza"	SI 		NO	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
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N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE	TIPO D/T/Q	VALORE	Riferimento Offerta Tecnica	(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)
	1						Caratteristiche tecniche dell’unità motore		Caratteristiche dispositivo:	facilità d’uso, semplicità di interpretazione degli allarmi 		D				SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
2					Ergonomicità:	minor peso e ingombro rilevabile dalla scheda tecnica. 	Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1	all’offerta che presenta il valore minore espresso in chili e centimetri.	I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la	seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax		Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
3		Gestione del dispositivo:	semplicità di controllo della terapia erogata per il paziente e per l’operatore, assenza o minima necessità di interazione con il dispositivo per il paziente.	Piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente. 			D	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
4		Sterilità:	corpo macchina, batterie e accessori confezionati in maniera sterile.	Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza	del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.	Presenza della caratteristica = 7 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti		T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra doc	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
5						Caratteristiche funzionali del materiale monouso	Kit di medicazione:	maggior numero di misure e tipologie differenti.	Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1	all’offerta che presenta il valore maggiore espresso in	numeri.	I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la	seguente formula: V(a)i=Vi/Vmax		Q	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
6		Drenaggio: presenza di drenaggio antidecubito.	Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.	Presenza della caratteristica = 4 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
7		Drenaggio: presenza di drenaggio antischiacciamento.	Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata;	Presenza della caratteristica = 4 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
8		Canister:	presenza di canister sostituibile.	Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza	del requisito, riscontrabile nella documentazione	allegata	Presenza della caratteristica = 8 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
9		Pellicole:	pellicole di adesione con ben specificate le fasi di rimozione e di inserimento della pellicola stessa.	Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza	del requisito, riscontrabile nella documentazione	allegata.	Presenza della caratteristica = 4 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
10	Assistenza tecnica	Disponibilità di personale per il supporto tecnico/clinico, formazione e addestramento (Caratteristiche del programma formativo: pertinenza degli argomenti, numero delle sessioni, competenze – da documentare in offerta – dei formatori, tipologie di erogazione della formazione ecc.). Piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente di come viene garantita la presenza presso l’Ente. Sarà valutata in modo discrezionale.	D	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
11	GREEN	Confezionamento:	Confezionamento in unico kit comprensivo di unità motore, batterie e due medicazioni.	Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza	del requisito, riscontrabile nella documentazione	allegata	Presenza della caratteristica = 8 punti	Assenza della caratteristica = 0 punti	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
CERTIFICAZIONI 
12	Certificazioni	Procedura di gestione ambientale.	Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 1 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000.	Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018).	In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio	(zero)	Presenza della caratteristica = 1 punto	Assenza della caratteristica = 0 punti	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
13	Certificazioni	Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni.	La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari_1_ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale	resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).	Presenza della caratteristica = 1 PT	Assenza della caratteristica = 0 PT	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
14		Certificazioni	Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente.	La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale	resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero).	Il punteggio sarà attribuito come segue:	- Sì: 1 pt	- No: 0 pt	Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:	Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	T	SI 		NO	Riportare il valore indicato nella scheda tecnica e in eventuale altra documentazione allegata	Indicare documento, pagina e rif. per il riscontro
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